AROMA JET

Aroma Jet Grundgerät

Bei dem Aroma Jet Grundgerät handelt es sich um eine Vorrichtung zum Einbringen eines Duftstoff–Äthanolgemisches in den Zugluftstrom einer 1 – Strang Lüftungsanlage von 1.000 bis 220.000 m³/h Luftleistung.

Durch das Einsprühen des Duftstoffes über feinstzerstäubende, hochwertige Industriedüsen ist eine hervorragende Durchmischung des Duftstoffes mit der Zuluft und somit eine gleichmässige Verteilung im Raum gewährleistet.

Variable Volumenströme und Aussenluftraten von VVS – Anlagen werden über 0 – 10 Volt Signale von der serienmässigen SPS verarbeitet und die Dosierung des Duftstoffes automatisch angepasst, so daß ein Eingriff in die vorhandene Mess- und Regeltechnik der RLT – Anlage nicht notwendig ist.

Ein LCD – Display ermöglicht dem Betreiber jederzeit eine übersichtliche und einfache Bedienung des Gerätes.

Um eine unkontrollierte Beduftung bei nicht vorhandener Luftströmung im Kanal ( Abschaltung oder Defekt ) zu verhindern, sorgen zwei unabhängig voneinander arbeitende Strömungswächter für eine sichere Abschaltung des Aroma Jet.
Durch den klaren Aufbau und dem kompakten, lackierten Stahlblechgehäuse ist der Aroma Jet auch in bestehenden Anlagen nachzurüsten.

TECHNISCHE DATEN

Leistungsaufnahme	:	 0,4 kW
Betriebsstrom	:	 1,5 A
Betriebsspannung	:	230 Volt

Abmessungen

Höhe	:	       960 mm
Breite	:	       600 mm
Tiefe	:	400/480 mm 

Gewicht

65 kg