AROMA JET “MIDI”

Aroma Jet “Midi” Grundgerät

Bei dem Aroma Jet Grundgerät handelt es sich um eine Vorrichtung zum Einbringen eines Duftstoff – Äthanolgemisches in den Zuluftstrom einer 1 – Strang Lüftungsanlage von 1.000 bis 220.000 m³/h Luftleistung.

Durch das Einsprühen des Duftstoffes über feinstzerstäubende, hochwertige Industriedüsen ist eine hervorragende Durchmischung des Duftstoffes mit der Zuluft und somit eine gleichmässige Verteilung im Raum gewährleistet.

Im Gegensatz zum Aroma Jet ist der Aroma Jet “Midi” für den Einsatz in RLT – Anlagen mit konstanten Volumenströmen und Aussenluftraten gedacht, bei denen auf eine aufwendige Steuerung verzichtet werden kann.

Zwei Potentiometer zur Einstellung der Dosierung ermöglichen dem Betreiber jederzeit eine übersichtliche und einfache Bedienung des Gerätes.
Drei LED´s, die in der Pultplatte eingebaut sind, zeigen den Betriebszustand des Aroma Jet “Midi” an.

Um eine unkontrollierte Beduftung bei nicht vorhandener Luftströmung im Kanal ( Abschaltung oder Defekt ) zu verhindern, sorgen zwei unabhängig von einander arbeitende Strömungswächter für eine sichere Abschaltung des Aroma Jet.
Durch den klaren Aufbau und dem kompakten, lackierten Stahlblechgehäuse ist der Aroma Jet auch in bestehenden Anlagen nachzurüsten.

TECHNISCHE DATEN

Leistungsaufnahme	:	 0,4 kW
Betriebsstrom	:	 1,5 A
Betriebsspannung	:	230 Volt

Abmessungen

Höhe	:	       960 mm
Breite	:	       600 mm
Tiefe	:	400/480 mm 

Gewicht

65 kg