Split-System-Kassetten-Innengerät
Fabrikat: Euro-Line
Type    :  40-KMC-018N 

Gerätebeschreibung
--------------------------------
Attraktives Decken-Einbaugerät in 
modernem Styling mit sehr geringer 
Bauhöhe (298 mm) - in Abmessungen 
auf Euro-Deckenraster abgestimmt; 
Gehäuse aus verzinktem Stahlblech, 
schall- und wärmedämmend verkleidet. 
Luftausblasgitter aus hellem Kunst-
stoff mit integriertem Infrarotem-
pfänger, Luftansaug von unten 
über regenerierbaren Synthetik-
Filter, Luftausblas wahlweise nach 
2, 3 oder 4 Seiten. Die Luftleit-
lamellen werden motorisch verstellt. 
Ein Frischluftanteil und ein Kanal
anschluß für benachbarte Räume 
ist serienmäßig vorgesehen. Nach 
Öffnen des Luftansauggitters ist die 
Elektronik und alle wichtigen Einbau-
teile des Gerätes leicht zugänglich.
Das Innengerät eignet sich für den 
Betrieb von Kältemittel R407C 
und Kältemittel R410A . 

Verdampfer
------------------
Durch ein neues Technologie-Konzept 
bei der Wärmetauscher-Fertigung aus 
Kupferrohr mit Aluminiumlamellen wurde 
die Geräteabmessung reduziert und die 
Leistung erhöht.  

Serienmäßig ist eine Kondensatpumpe 
mit einer Förderhöhe von bis zu 500 mm 
über Unterkante Zwischendecke ein-
gebaut. 

Ventilator
--------------
Ein neuer Radial-Ventilator mit drei-
stufigem Motor bewirkt eine gleich-
mäßigere Luftverteilung und 
Geräuschminderung.

Regelung
--------------- 
GMC- Global Modular Control
Die Regelung verfügt über folgende 
Funktionen:

- Steuerung der Betriebsarten wie 
  Kühlen oder Heizen; 
- Kühlen-Heizen Automatikfunktion; 
- Entfeuchten; 
- Timer-Modus kombinierter Timermodus 
  Ein-Aus/Aus-Ein; 
- Nachtbetrieb; 
- Notbetrieb; 
- externes Steuersignal; 
- Steuerung der Luftleitlamellen und 
  der Ventilatordrehzahl; 
- Verdichter Taktschutz; 
- Frostschutz; 
- Statusinformation über Leuchtdioden; 
- Visualisierung einer Störmeldung 
  über Blinkcode.

Technische Daten
==============
Nenn-Kälteleistung: 5,74/4,92 kW	
Nenn-Heizleistung: 5,38 kW	
			
Nennbedingungen 
-  Kühlen: 27/19 °C Tk/Fk	
Nennbedingungen 
- Heizen: 20/15 °C Tk/Fk	
			
Luftvolumenstrom  
H/M/N: 194/175/156 l/s	
Lüfteranzahl: 1 Stck.	
Kältemittel: R410A		
			
Elektrische Daten Lüftermotor
--------------------------------------		
Nennstrom: 0,42 A	
Leistungsaufnahme: 80 W	
Spannung/Frequenz: 230/1/50 V/Ph/Hz	
			
Schalleistungspegel: 49/46/43 dB(A)				
Energie-Effizienz-Klasse: D		
Jahresenergieverbrauch 
- Kühlen: 1090/935 kWh	
Jahresenergieverbrauch 
- Heizen: 1010 kWh	
E.E.R. 
- Kühlen: 2,63/2,63 W/W	
- Heizen: 2,66 W/W			
			
Abmessungen (Blende)
------------------------------------			
Breite: 720 mm
Tiefe: 720 mm
Höhe: 30 mm	

Abmessungen (Gerät)
----------------------------------
Breite: 575 mm
Tiefe: 575 mm
Höhe: 298 mm	

Gewicht: 22 kg