Split-System-Kassetten-Innengerät
Fabrikat: Euro-Line
Type    : 40 KMC 048-7NUI

inkl. Infrarot-Fernbedienung und Luft-
ausblasgitter

Gerätebeschreibung
-------------------------
Attraktives Decken-Einbaugerät in 
modernem Styling mit sehr geringer 
Bauhöhe (298 mm) - kompakte Ab-
messungen.Gehäuse aus verzinktem 
Stahlblech, schall- und wärmedämmend
verkleidet. Luftausblasgitter aus 
hellem Kunststoff mit integriertem In-
frarotempfänger.Luftansaug von unten 
über regenerierbaren Synthetik-Filter, 
Luftausblas wahlweise nach 2, 3 oder 
4 Seiten. Die Luftleitlamellen werden 
motorisch verstellt. Ein Frischluft-
anteil und ein Kanalanschluß für be-
nachbarte Räume ist serienmäßig 
vorgesehen. Nach Öffnen des Luft-
ansauggitters ist die Elektronik und 
alle wichtigen Einbauteile des Ge-
rätes leicht zugänglich.Das Innen-
gerät eignet sich für den Betrieb 
von Kältemittel R407C und Kälte-
mittel R410A . 

Verdampfer
--------------
Durch ein neues Technologie-Kon-
zept bei der Wärmetauscher-Fertigung
 aus Kupferrohr mit Aluminiumlamellen 
wurde die Geräteabmessung reduziert 
und die Leistung erhöht.Serienmäßig ist 
eine Kondensatpumpe mit einer Förder-
höhe von bis zu 500 mm über Unter-
kante Zwischendecke eingebaut. 

Ventilator
-----------
Ein neuer Radial-Ventilator mit drei-
stufigem Motor bewirkt eine gleich-
mäßigere Luftverteilung und Ge-
räuschminderung.

Regelung
------------ 
GMC- Global Modular Control
Die Regelung verfügt über folgende 
Funktionen:
Steuerung der Betriebsarten wie Kühlen 
oder Heizen
Kühlen-Heizen Automatikfunktion
Entfeuchten 
Timer-Modus kombinierter Timermodus
Ein-Aus/Aus-Ein
Nachtbetrieb
Notbetrieb
externes Steuersignal
Steuerung der Luftleitlamellen und 
der Ventilatordrehzahl
Verdichter Taktschutz
Frostschutz
Statusinformation über Leuchtdioden
Visualisierung einer Störmeldung 
über Blinkcode.

Technische Daten
==============
Kältemittel: R 410 A
Kühlleistung: 10.900 Watt
Luftmenge: 1.656 cbm/h
Schallpegel: 50/55/58 dB(A)
Betriebsspannung: 230 Volt

Abmessungen (Blenden-/Gerätemaß)
----------------------------------------
Höhe: 30 mm/298 mm
Breite: 960 mm/ 825 mm
Tiefe: 960 mm / 825 mm

Gewicht: 43 kg