Kompakt-Fenster-Klimagerät
Fabrikat: Euro-Line
Type    : 73 YCN 247

Gerätebeschreibung
------------------
Raumklimagerät z. Einbau in die Aussen-
wand, untergebracht in einem kompakten
Gehäuse aus verzinktem Stahlblech, ein-
brennlackiert. Mit Vier-Wege-Luftaus-
blasregelung.

Das Chassis ist herausziehbar.Das Gerät
fördert geruchsintensive Raumluft ins
Freie. Die Bodenwanne ist korrosionsbe-
ständig und das anfallende Kondensat
wird über einen Schleudering ins Freie
befördert. Es besteht auch die Möglich-
keit, über eine spezielle Schaltung
Aussenluft in den Raum zu fördern.

Das Gerät wird mit Alternativ-Kälte-
mittel R 407 C betrieben.

Verdichter
----------
Ein geräuscharmer, vollhermetischer
Hochleistungs-Rollkolbenverdichter mit
heisgasgekühltem Antriebsmotor, schwin-
gungsgedämpft gelagert.

Verdampfer u.luftgekühlter Verflüssiger
---------------------------------------
Wärmetauscher mit Kreuzrillen-Kupfer-
rohren und wellenförmigen Rippen für
optimalen Wärmeübergang.

Ventilator
----------
Verflüssiger- und Verdampferventilator
sind auf einer gemeinsamen Welle und
haben einen direkt angetriebenen Motor.

Schaltkasten
------------
Elektronische Schaltgeräte mit allen
Regeleinheiten z.B. Raumthermostat,
Wahlschalter nur Ventilator-Umluft
oder Umluft mit Kühlung sind anschluss-
fertig an eine Klemmleiste verdrahtet.

Technische Daten
================
Nennkühlleistung :       7.030 Watt
Kältemittel      :       R 407 C
Luftleistung     :       1.020 cbm/h
Entfeuchtung     :         3,1 l/h
Leistungsaufnahme:       2.760 Watt
Nennstrom        :        12,6 Amp.
Anlaufstrom      :        72,0 Amp.
Stromversorgung  :         230 Volt

Abmessungen
-----------
Höhe   :    445 mm
Breite :    660 mm
Tiefe  :    764 mm

Gewicht:     72 kg