Kompakt-Fenster-Klimagerät
Fabrikat: Euro-Line
Type    : 73 FC 097BB

Gerätebeschreibung
---------------------------
Raumklimagerät z. Einbau in die Aussen-
wand, untergebracht in einem kompakten
Gehäuse aus verzinktem Stahlblech, ein-
brennlackiert. Mit Vier-Wege-Luftaus-
blasregelung.

Das Chassis ist herausnehmbar.Das Gerät
fördert geruchsintensive Raumluft ins
Freie. Die Bodenwanne ist korrosionsbe-
ständig und das anfallende Kondensat
wird über einen Schleudering ins Freie
befördert. Es besteht auch die Möglich-
keit, über eine spezielle Schaltung
Aussenluft in den Raum zu fördern.

Das Gerät wird mit Alternativ-Kälte-
mittel R 407 C betrieben.

Verdichter
--------------
Ein geräuscharmer, vollhermetischer
Hochleistungs-Rollkolbenverdichter mit
heisgasgekühltem Antriebsmotor, schwin-
gungsgedämpft gelagert.

Verdampfer u.luftgekühlter Verflüssiger
-----------------------------------------------------
Wärmetauscher mit Kreuzrillen-Kupfer-
rohren und wellenförmigen Rippen für
optimalen Wärmeübergang.

Ventilator
-------------
Verflüssiger- und Verdampferventilator
sind auf einer gemeinsamen Welle und
haben einen direkt angetriebenen Motor.

Schaltkasten
-----------------
Elektronische Schaltgeräte mit allen
Regeleinheiten z.B. Raumthermostat,
Wahlschalter nur Ventilator-Umluft
oder Umluft mit Kühlung sind anschluss-
fertig an eine Klemmleiste verdrahtet.

Technische Daten
==============
Nennkühlleistung    :       2.490 Watt
Kältemittel               :      R 407 C
Luftleistung             :          345 cbm/h
Entfeuchtung           :         1,0 l/h
Leistungsaufnahme:         920 Watt
Nennstrom              :          4,5 Amp.
Anlaufstrom            :        22,0 Amp.
Stromversorgung   :         230 Volt

Energieeffizienzkl.   :           C
Jährl. Energieverbr.
(500 h)                    :         460 kWh

Abmessungen
--------------------
Höhe   :    330 mm
Breite  :    470 mm
Tiefe    :    600 mm

Gewicht:     28 kg