Kompakt-Fenster-Klimagerät
Fabrikat: Euro-Line
Type    : 73 XCP 127

Gerätebeschreibung
---------------------------
Raumklimagerät z. Einbau in die Aussen-
wand, untergebracht in einem kompakten
Gehäuse aus verzinktem Stahlblech, ein-
brennlackiert. Mit Vier-Wege-Luftaus-
blasregelung.

Das Chassis ist herausziehbar.Das Gerät
fördert geruchsintensive Raumluft ins
Freie. Die Bodenwanne ist korrosionsbe-
ständig und das anfallende Kondensat
wird über einen Schleudering ins Freie
befördert. Es besteht auch die Möglich-
keit, über eine spezielle Schaltung
Aussenluft in den Raum zu fördern.

Das Gerät wird mit Alternativ-Kälte-
mittel R 407 C betrieben.

Verdichter
--------------
Ein geräuscharmer, vollhermetischer
Hochleistungs-Rollkolbenverdichter mit
heisgasgekühltem Antriebsmotor, schwin-
gungsgedämpft gelagert.

Verdampfer u.luftgekühlter Verflüssiger
-----------------------------------------------------
Wärmetauscher mit Kreuzrillen-Kupfer-
rohren und wellenförmigen Rippen für
optimalen Wärmeübergang.

Ventilator
-------------
Verflüssiger- und Verdampferventilator
sind auf einer gemeinsamen Welle und
haben einen direkt angetriebenen Motor.

Schaltkasten
-----------------
Elektronische Schaltgeräte mit allen
Regeleinheiten z.B. Raumthermostat,
Wahlschalter nur Ventilator-Umluft
oder Umluft mit Kühlung sind anschluss-
fertig an eine Klemmleiste verdrahtet.

Technische Daten
==============
Nennkühlleistung  :       3.520 Watt
Kältemittel             :       R 407 C
Luftleistung            :         520 cbm/h
Entfeuchtung          :        1,40 l/h
Leistungsaufnahme:       1.220 Watt
Nennstrom              :         5,6 Amp.
Anlaufstrom            :        28,0 Amp.
Stromversorgung   :         230 Volt

Energieeffizienzkl.   :           C
Jährl. Energieverbr.
(500 h)                     :        460 kWh

Abmessungen
-------------------
Höhe   :    425 mm
Breite  :    661 mm
Tiefe    :    640 mm

Gewicht:     52 kg