Kompakt-Fenster-Klimagerät
in wärmepumpenausführung
Fabrikat: Euro-Line
Type    : 73 XQN 187

Gerätebeschreibung
---------------------------
Raumklimagerät z. Einbau in die Aussen-
wand, untergebracht in einem kompakten
Gehäuse aus verzinktem Stahlblech, ein-
brennlackiert. Mit Vier-Wege-Luftaus-
blasregelung.

Das Chassis ist herausziehbar.Das Gerät
fördert geruchsintensive Raumluft ins
Freie. Die Bodenwanne ist korrosionsbe-
ständig und das anfallende Kondensat
wird über einen Schleudering ins Freie
befördert. Es besteht auch die Möglich-
keit, über eine spezielle Schaltung
Aussenluft in den Raum zu fördern.

Das Gerät wird mit Alternativ-Kälte-
mittel R 407 C betrieben.

Verdichter
--------------
Ein geräuscharmer, vollhermetischer
Hochleistungs-Rollkolbenverdichter mit
heisgasgekühltem Antriebsmotor, schwin-
gungsgedämpft gelagert.

Verdampfer u.luftgekühlter Verflüssiger
-----------------------------------------------------
Wärmetauscher mit Kreuzrillen-Kupfer-
rohren und wellenförmigen Rippen für
optimalen Wärmeübergang.

Ventilator
-------------
Verflüssiger- und Verdampferventilator
sind auf einer gemeinsamen Welle und
haben einen direkt angetriebenen Motor.

Schaltkasten
------------------
Elektronische Schaltgeräte mit allen
Regeleinheiten z.B. Raumthermostat,
Wahlschalter nur Ventilator-Umluft
oder Umluft mit Kühlung sind anschluss-
fertig an eine Klemmleiste verdrahtet.

Technische Daten
==============
Nennkühlleistung    :       5.200 Watt
Kältemittel              :       R 407 C
Heizleistung            :       4.300 Watt
Luftleistung              :         781 cbm/h
Entfeuchtung           :        3,06 l/h
Leistungsaufnahme:       2.140 Watt
Nennstrom               :        10,1 Amp.
Anlaufstrom             :        47,0 Amp.
Stromversorgung     :         230 Volt

Energieeffizienzkl.
- Kühlen                  :               D
- Heizen                  :               G
Jährl. Energieverbr.
(500 h)                    :          1070 kWh

Abmessungen
--------------------
Höhe   :    425 mm
Breite  :    640 mm
Tiefe   :    610 mm

Gewicht:     56 kg