Splitklima-Kastengerät, luftgekühlt,
für Kanalanschluss
Fabrikat: Euro-Line
Type    : ADR-518-CL

inkl. Infrarot-Fernbedienung und auto-
matischem Wiederanlauf nach Stromaus-
fall.

Gerätebeschreibung
---------------------------
Gehäuse aus verzinktem Stahlblech,
innen und aussen mit abriebfester
Schall- und Wärmeisolierung ausge-
kleidet. Saugseitig ein gebohrter
Winkelrahmen für Kanalanschluss
vorgesehen. Druckseitig Stutzen für
Rundrohranschluss. Besonders ge-
räuscharmer, direkt angetriebener
Radialventilator, 2-seitig saugend,
statisch und dynamisch ausgewuchtet.
Motor mit Wicklungsschutz. Korrosions-
geschützte Kondensatwanne. Verdampfer
aus Kupferrohr mit aufgepressten
Aluminium-Lamellen. Seitlich ange-
bauter Schaltkasten, komplett ver-
drahtet.

Die Infrarot-Fernbedienung mit Raum-
temperaturfühler schaltet bis zu
einer Entfernung von 10 m folgende
Funktionen:

- Ein/Ausschalten
- Wahl der Betriebsart Automatik,
  Kühlen, mildes Trocknen, Umluft
- Drei Gebläsestufen, automatische/
  manuelle Gebläsestufenumschaltung
- Einstellen der Raumtemperatur
  Temperatureinstellung von 18 bis
  28 Grad C
- Zeitschaltuhr
  Zeiteinstellung in 24-Std.-Echt-
  zeit sowie 1 Std. Aus-Schaltuhr
- Nachtanhebung
- Einschalten der Zuluftlenkautomatik
- LCD-Display
- Soll/Ist-Temperaturanzeige
- Auto-Deflektor Ein/Aus

- Temperaturmessung zwischen Infra-
  rotfernbedienung und Inneneinheit
  umschaltbar

Technische Daten
==============
Kühlleistung         :        5.000 Watt
Luftleistung          :           750 cbm/h
Entfeuchtung       :            2,8 l/h
Max. externe stat.
Pressung             :      50 / 70 Pa
Stromversorgung:     230 / 50 V/Hz
Schallpegel/1 m  : 46 / 47 / 48 dB(A)

Abmessungen
--------------------
Höhe   :          266 mm
Breite  :       1.132 mm
Tiefe   :          571 mm

Gewicht:          35 kg

Verflüssiger-Einheit
Fabrikat: Euro-Line
Type    : AER-518-SCL3

mit eingebauter Winterregelung

Gerätebeschreibung
---------------------------
Das Gehäuse der Ausseneinheit besteht
aus verzinktem Stahlblech und ist
durch eine Einbrennlackierung doppelt
korrosionsgeschützt.

Rollkolbenverdichter mit Überstromaus-
löser und thermischem Überlastschutz
schallgedämpft gekapselt und schwin-
gungsfrei gelagert.

Luftgekühlter Verflüssiger in gross-
flächiger, gebogener Ausführung aus
Kupferrohr mit Alu-Lamellen. Absperr-
ventile mit Füllstutzen und Bördelan-
schlüsse für Kältemittelleitungen,
vorgefüllt mit Kältemittel R 407 C
für eine Leitungslänge bis zu 7,5 m
und Esteröl.

Geräuscharmer, langsam laufender Axial-
ventilator, statisch und dynamisch aus-
gewuchtet, schwingungsgedämpft gelagert.
Ventilatormotor mit internem Wicklungs-
schutz. Luftaustritt horizontal.

Serienmässig mit elektronischer Konden-
satordruckregelung für Betrieb bis
-15 Grad C.

Technische Daten
==============
Kühlleistung           :        5.000 Watt
Kältemittel              :        R 407 C
Geräuschpegel/3m:             51 dB(A)
Leistungsaufn.       :        2.000 Watt
Betriebsstrom        :            3,6 Amp.
Anlaufstrom           :          21,5 Amp.
Spannung              :           400 Volt

Energieeffizienzkl.  :              E
Jährl. Energieverbr.
(500 h)                    :         1000 kWh

Abmessungen
-------------------
Höhe   :    630 mm
Breite  :    830 mm
Tiefe   :    305 mm

Gewicht:     52 kg