Verflüssiger-Einheit als Wärmepumpe
mit zwei Kompressoren
(zwei getrennte Kreise)
Fabrikat: Euro-Line
Type    : AER-518-DH

Gerätebeschreibung
---------------------------
Das Gehäuse der Ausseneinheit besteht aus verzinktem Stahlblech und ist durch eine Einbrennlackierung doppelt korrosionsgeschützt.

Zwei Rollkolbenverdichter mit Überstromauslöser und thermischem Überlastschutz schallgedämpft gekapselt und schwingungsfrei gelagert.

Luftgekühlter Verflüssiger in grossflächiger, gebogener Ausführung aus Kupferrohr mit Alu-Lamellen. Absperr-
ventile mit Füllstutzen und Bördelanschlüsse für Kältemittelleitungen, vorgefüllt mit Kältemittel R 407 C
für eine Leitungslänge bis zu 7,5 m und Esteröl.

Geräuscharmer, langsam laufender Axialventilator, statisch und dynamisch ausgewuchtet, schwingungsgedämpft gelagert.
Ventilatormotor mit internem Wicklungsschutz. Luftaustritt horizontal.

Technische Daten
==============
Kühlleistung    : 2x     2.550 Watt
Kältemittel     :        R 407 C
Heizleistung    : 2x     3.150 Watt
Geräuschpegel/3m:           53 dB(A)
Leistungsaufn.  :
- kühlen        : 2x     1.050 Watt
- heizen        : 2x     1.000 Watt
Stromaufnahme   : 2x       4,6 Amp.
Anlaufstrom     : 2x        24 Amp.
Spannung        :          230 Volt

Abmessungen
-------------------
Höhe   :    630 mm
Breite :     830 mm
Tiefe  :     305 mm

Gewicht:     61 kg