Verflüssiger-Einheit
mit zwei Kompressoren
Fabrikat: Euro-Line
Type    : AER-522-QC

Gerätebeschreibung
---------------------------
Das Gehäuse der Ausseneinheit besteht
aus verzinktem Stahlblech und ist
durch eine Einbrennlackierung doppelt
korrosionsgeschützt.

Zwei Rollkolbenverdichter mit Über-
stromauslöser und thermischem Überlast-
schutz schallgedämpft gekapselt und
schwingungsfrei gelagert.

Luftgekühlter Verflüssiger in gross-
flächiger, gebogener Ausführung aus
Kupferrohr mit Alu-Lamellen. Absperr-
ventile mit Füllstutzen und Bördelan-
schlüsse für Kältemittelleitungen,
vorgefüllt mit Kältemittel R 407 C
für eine Leitungslänge bis zu 7,5 m
und Esteröl.

Geräuscharmer, langsam laufender Axial-
ventilator, statisch und dynamisch aus-
gewuchtet, schwingungsgedämpft gelagert.
Ventilatormotor mit internem Wicklungs-
schutz. Luftaustritt horizontal.

Technische Daten
==============
Kühlleistung           : 4x     1.500 Watt
Geräuschpegel/3m:               53 dB(A)
Leistungsaufn.       : 2x     1.140 Watt
Stromaufnahme     : 2x         5,2 Amp.
Anlaufstrom           : 2x          24 Amp.
Spannung              :             230 Volt

Energieeffizienzkl.  :                D
Jährl. Energieverbr.
(500 h)                    : 2x        570 kWh

Abmessungen
-------------------
Höhe   :    630 mm
Breite  :    830 mm
Tiefe   :    305 mm

Gewicht:     63 kg