Verflüssiger-Einheit
mit zwei Kompressoren
Fabrikat: Euro-Line
Type    : AER-522-QC

Gerätebeschreibung
---------------------------
Das Gehäuse der Ausseneinheit besteht aus verzinktem Stahlblech und ist durch eine Einbrennlackierung doppelt korrosionsgeschützt.

Zwei Rollkolbenverdichter mit Überstromauslöser und thermischem Überlastschutz schallgedämpft gekapselt und schwingungsfrei gelagert.

Luftgekühlter Verflüssiger in grossflächiger, gebogener Ausführung aus Kupferrohr mit Alu-Lamellen. Absperr-
ventile mit Füllstutzen und Bördelanschlüsse für Kältemittelleitungen, vorgefüllt mit Kältemittel R 407 C
für eine Leitungslänge bis zu 7,5 m und Esteröl.

Geräuscharmer, langsam laufender Axialventilator, statisch und dynamisch ausgewuchtet, schwingungsgedämpft gelagert. Ventilatormotor mit internem Wicklungsschutz. Luftaustritt horizontal.

Technische Daten
==============
Kühlleistung    : 1x     2.650 Watt
                  2x     1.600 Watt
Geräuschpegel/3m:           53 dB(A)
Leistungsaufn.  : 2x     1.070 Watt
Stromaufnahme   : 2x       4,8 Amp.
Anlaufstrom     : 2x        24 Amp.
Spannung        :          230 Volt

Abmessungen
-------------------
Höhe   :   630 mm
Breite :   830 mm
Tiefe  :   305 mm

Gewicht:    63 kg