Verflüssiger-Einheit
mit zwei Kompressoren
Fabrikat: Euro-Line
Type    : AER-534-QC

Gerätebeschreibung
---------------------------
Das Gehäuse der Ausseneinheit besteht
aus verzinktem Stahlblech und ist
durch eine Einbrennlackierung doppelt
korrosionsgeschützt.

Zwei Rollkolbenverdichter mit Über-
stromauslöser und thermischem Überlast-
schutz schallgedämpft gekapselt und
schwingungsfrei gelagert.

Luftgekühlter Verflüssiger in gross-
flächiger, gebogener Ausführung aus
Kupferrohr mit Alu-Lamellen. Absperr-
ventile mit Füllstutzen und Bördelan-
schlüsse für Kältemittelleitungen,
vorgefüllt mit Kältemittel R 407 C
für eine Leitungslänge bis zu 7,5 m
und Esteröl.

Geräuscharmer, langsam laufender Axial-
ventilator, statisch und dynamisch aus-
gewuchtet, schwingungsgedämpft gelagert.
Ventilatormotor mit internem Wicklungs-
schutz. Luftaustritt horizontal.

Technische Daten
==============
Kühlleistung           : 2x       2.725 Watt
Kühlleistung           : 2x       2.750 Watt
Geräuschpegel/3m:                 54 dB(A)
Leistungsaufn.       :2.000 + 2.350 Watt
Stromaufnahme     :    9,2 +  10,9 Amp.
Anlaufstrom           :      43 +    46 Amp.
Spannung              :               230 Volt

Energieeffizienzkl. :                   E
Jährl. Energieverbr.
(500 h)                    :           1175 kWh
                               :           1000 kWh

Abmessungen
-------------------
Höhe   : 1.235 mm
Breite :     940 mm
Tiefe   :     340 mm

Gewicht:   108 kg