Bodenklimagerät in
Split-Ausführung
Fabrikat: Euro-Line
Type    : AFR-509-CL

inkl. Infrarot-Fernbedienung und automatischem Wiederanlauf nach Stromausfall.

Gerätebeschreibung
------------------
Grundrahmen aus verzinktem Stahlblech.
Gehäuse aus weissem Kunststoff.
Lufteintrittsgitter auf der Vorderbzw. Unterseite mit dahinterliegendem, regenerierbaren Filter.

Horizontaler Luftaustritt mit einstellbaren, senkrechten Luftleitlamellen.
Motorisch betriebene Luftleitlamellen zur waagerechten bis senkrechten Luftverteilung (Auto-Deflektor).

Leise laufender Radialventilator, zweiseitig saugend, statisch und dynamisch ausgewuchtet. Ventilatormotor 3-stufig mit internem Wicklungsschutz, schwingungsgedämpft gelagert.

Mikroprozessorregelung. Verdampfer aus Cu-Rohr mit aufgepressten Aluminium Lamellen. Isolierte Tropfschale aus Kunststoff für horizontale und vertikale Montage.

Die Infrarot-Fernbedienung mit Raumtemperaturfühler schaltet bis zu einer Entfernung von 10 m folgende Funktionen:

- Ein/Ausschalten
- Wahl der Betriebsart
  - Automatik
  - Kühlen
  - mildes Trocknen
  - Umluft
- 3-Gebläsestufen, automatische /
  manuelle Gebläsestufenumschaltung
- Einstellen der Raumtemperatur
  Temperatureinstellung von 18 bis 28
  Grad C
- Zeitschaltuhr
  Zeiteinstellung in 24 Std. Echtzeit
  sowie 1 Std. Aus-Schaltuhr
- Nachtanhebung
- Einstellen der Zuluftrichtung
- Einschalten der Zuluftlenkautomatik
- LC-Display
- Soll/Ist-Temperaturanzeige
- Auto-Deflektor Ein/Aus
- Temperaturmessung zwischen Infrarot-
  Fernbedienung und Inneneinheit
  umschaltbar

Technische Daten
================
Kühlleistung    :        2.550 Watt
Luftleistung    :          430 cbm/h
Geräuschpegel/1m: 31 / 33 / 38 dB(A)
Entfeuchtung    :          0,8 l/h
Spannung        :          230 Volt

Abmessungen
-----------
Höhe   :    700 mm
Breite :    560 mm
Tiefe  :    200 mm

Gewicht:   18,5 kg

Verflüssiger-Einheit
Fabrikat: Euro-Line
Type    : AER-509-SCLA

mit eingebauter Winterregelung

Gerätebeschreibung
------------------
Das Gehäuse der Ausseneinheit besteht
aus verzinktem Stahlblech und ist
durch eine Einbrennlackierung doppelt
korrosionsgeschützt.

Rollkolbenverdichter mit Überstromauslöser und thermischem Überlastschutz schallgedämpft gekapselt und schwingungsfrei gelagert.

Luftgekühlter Verflüssiger in grossflächiger, gebogener Ausführung aus Kupferrohr mit Alu-Lamellen. Absperrventile mit Füllstutzen und Bördelanschlüsse für Kältemittelleitungen, vorgefüllt mit Kältemittel R 407 C für eine Leitungslänge bis zu 7,5 m und Esteröl.

Geräuscharmer, langsam laufender Axialventilator, statisch und dynamisch ausgewuchtet, schwingungsgedämpft gelagert. Ventilatormotor mit internem Wicklungsschutz. Luftaustritt horizontal.

Serienmässig mit elektronischer Kondensatordruckregelung für Betrieb bis -15 Grad C.

Technische Daten
================
Kühlleistung    :        2.550 Watt
Kältemittel     :        R 407 C
Geräuschpegel/3m:           46 dB(A)
Leistungsaufn.  :          930 Watt
Betriebsstrom   :          4,4 Amp.
Anlaufstrom     :           20 Amp.
Spannung        :          230 Volt

Abmessungen
-----------
Höhe   :    540 mm
Breite :    700 mm
Tiefe  :    265 mm

Gewicht:     36 kg