Bodenklimagerät in Split-Ausführung als Wärmepumpe
Fabrikat: Euro-Line
Type    : AFR-509-HL

komplett mit Infrarot-Fernbedienung, automatischem Wiederanlauf nach Stromausfall sowie automatische Umschaltung kühlen / heizen

Gerätebeschreibung
------------------
Grundrahmen aus verzinktem Stahlblech.
Gehäuse aus weissem Kunststoff.
Lufteintrittsgitter auf der Vorder- bzw. Unterseite mit dahinterliegendem, regenerierbaren Filter.

Horizontaler Luftaustritt mit einstellbaren, senkrechten Luftleitlamellen.
Motorisch betriebene Luftleitlamellen zur waagerechten bis senkrechten Luftverteilung (Auto-Deflektor).

Leise laufender Radialventilator, zweiseitig saugend, statisch und dynamisch ausgewuchtet. Ventilatormotor 3-stufig mit internem Wicklungsschutz, schwingungsgedämpft gelagert.

Mikroprozessorregelung. Verdampfer aus Cu-Rohr mit aufgepressten Aluminium-Lamellen. Isolierte Tropfschale aus Kunststoff für horizontale und vertikale Montage.

Die Infrarot-Fernbedienung mit Raum temperaturfühler schaltet bis zu einer Entfernung von 10 m folgende Funktionen:

- Ein/Ausschalten
- Wahl der Betriebsart
  - Automatik
  - Kühlen
  - Heizen
  - mildes Trocknen
  - Umluft
- 3-Gebläsestufen, automatische /
  manuelle Gebläsestufenumschaltung
- Automatische / manuelle Umschaltung
  Heizen / Kühlen
- Einstellen der Raumtemperatur
  Temperatureinstellung von 18 bis 28
  Grad C
- Zeitschaltuhr
  Zeiteinstellung in 24 Std. Echtzeit
  sowie 1 Std. Aus-Schaltuhr
- Nachtanhebung
- Einstellen der Zuluftrichtung
- Einschalten der Zuluftlenkautomatik
- LC-Display
- Soll/Ist-Temperaturanzeige
- Auto-Deflektor Ein/Aus
- Temperaturmessung zwischen Infrarot-
  Fernbedienung und Inneneinheit
  umschaltbar

Technische Daten
================
Kühlleistung    :        2.650 Watt
Heizleistung    :        3.500 Watt
Luftleistung    :          450 cbm/h
Geräuschpegel/1m: 31 / 33 / 38 dB(A)			
Entfeuchtung    :          0,8 l/h
Spannung        :          230 Volt

Abmessungen
-----------
Höhe   :    700 mm
Breite :    560 mm
Tiefe  :    200 mm

Gewicht:   18,5 kg

Verflüssiger-Einheit
Fabrikat: Euro-Line
Type    : AER-509-SHA

Gerätebeschreibung
------------------
Das Gehäuse der Ausseneinheit besteht aus verzinktem Stahlblech und ist durch eine Einbrennlackierung doppelt korrosionsgeschützt.

Alle Motoren sind gegen Überlastung und Überhitzung geschützt. Am Verdampfer befindet sich ein Vereisungsschutz-Thermistor. Das Gerät ist mit einer automatischen Wiedereinschaltung nach einem Stromausfall ausgestattet.

Bei den Rollkolbenverdichtern wird die Motordrehung direkt für die Kompressionsarbeit genutzt. Die Hauptkomponenten sind Zylinder, Rollkolben, Schieber und Auslassventil. Diese Rollkolbenverdichter zeichnen sich im wesentlichen durch folgende Vorzüge aus:

- Geringe Geräusch- und Vibrations-
  entwicklung durch eine Drehbewegung
- Hoher Wirkungsgrad bei geringem
  Stromverbrauch
- Hohe Zuverlässigkeit und Haltbarkeit
  durch geringe Reibungsverluste und
  wenig bewegte Teile
- Kompakte und leichte Bauform,
  dadurch geringer Platzbedarf und
  geringes Gewicht

Technische Daten
================
Kühlleistung    :        2.650 Watt
Kältemittel     :        R 407 C
Heizleistung    :        3.500 Watt
Geräuschpegel/3m:           46 dB(A)
Leistungsaufnahme
- Kühlen        :        1.030 Watt
- Heizen        :        1.050 Watt
Stromaufnahme
- Kühlen        :          4,6 Amp.
- Heizen        :          4,7 Amp.
Anlaufstrom     :           23 Amp.
Spannung        :          230 Volt

Abmessungen
-----------
Höhe   :    540 mm
Breite :    700 mm
Tiefe  :    265 mm

Gewicht:     36 kg