Deckeneinbau-Kassetten-Klimagerät
als Wärmepumpe
Fabrikat: Euro-Line
Type    : ASR-448-H

kompl. mit Deckenblende und
automatischem Wiederanlauf nach
Stromausfall

Kabel- oder Infrarot-Fernbedienung 
als Zubehör.

Gerätebeschreibung
------------------
Gehäuse aus verzinktem Stahlblech,
schall- und wärmedämmend ausgekleidet.
Besonders geräuscharmer, direkt ange-
triebener 3D-Turboventilator, statisch
und dynamisch ausgewuchtet. Motor mit
Wicklungsschutz.

Luftausblasöffnungen in 4 Richtungen.
Steuerung der Luftströmung über motor-
getriebene Luftlenklamellen, manuelle
oder automatische Luftmengenregulierung
in Abhängigkeit von der Raumtemperatur.

Verdampfer aus Kupferrohr mit aufge-
pressten Aluminium-Lamellen. Konden-
satablaufsystem mit eingebauten Konden-
satheber und Sicherheitsschwimmer-
schalter in Kunststoff-Auffangwanne.

Anschlussöffnungen für Frischluft und
zur Weiterführung der Zuluft über kurze
Kanäle werkseitig vorgesehen. Luftan-
sauggitter nach unten klappbar, mit
leicht herausnehmbarem, reinigungs-
fähigen Langzeit-Luftfilter. Selbst-
diagnosesystem über Mikroprozessor.

Technische Daten
================
Kühlleistung    :       12.600 Watt
Heizleistung    :       15.300 Watt
Luftleistung    :        1.920 cbm/h
Geräuschp./1,5m :      36 / 43 dB(A)
Entfeuchtung    :          6,3 l/h
Spannung        :          230 Volt

Abmessungen
-----------
Höhe   : 298+30 mm
Breite :  1.150 mm
Tiefe  :    860 mm

Gewicht:     38 kg

Verflüssiger-Einheit
Fabrikat: Euro-Line
Type    : AER-448-SHL3E

Gerätebeschreibung
------------------
Gehäuse aus verzinktem Stahlblech mit
Einbrennlackierung, Rollkolbenverdich-
ter mit Flüssigkeitsabscheider und
Flüssigkeitseinspritzung. Elektroni-
sches Phasenwächterrelais des Verdich-
ters, Überstromauslöser, schallgedämpft
gekapselt und schwingungsfrei gelagert.

Luftgekühlter Kondensator in gross-
flächiger, gebogener Ausführung aus
Kupferrohr mit Alu-Lamellen.

Kältemittelkreislauf aus Kupferrohr,
Hochdruckschalter, Hochdruckanschluss,
Absperrventile mit Füllstutzen und
Bördelanschlüsse für Kältemittelleitun-
gen, vorgefüllt mit Kältemittel R 407 C
und Esteröl.

Geräuscharmer, langsam laufender Axial-
ventilator, statisch und dynamisch
ausgewuchtet, schwingungsgedämpft gela-
gert. Ventilatormotor mit internem Wick-
lungsschutz. Luftaustritt horizontal.

Technische Daten
================
Kühlleistung    :       12.600 Watt
Kältemittel     :        R 407 C
Heizleistung    :       15.300 Watt
Geräuschpegel/1m:           55 dB(A)
Leistungsaufnahme
- Kühlen        :        4.700 Watt
- Heizen        :        5.500 Watt
Stromaufnahme
- Kühlen        :          8,3 Amp.
- Heizen        :          9,5 Amp.
Anlaufstrom     :           56 Amp.
Spannung        :          400 Volt

Abmessungen
-----------
Höhe   :  1.235 mm
Breite :    940 mm
Tiefe  :    340 mm

Gewicht:    108 kg