Deckeneinbau-Kassetten-Klimagerät
Fabrikat: Euro-Line
Type    : ASR-425-H

komplett mit Deckenblende und
automatischem Wiederanlauf nach
Stromausfall

Kabel- oder Infrarot-Fernbedienung
als Zubehör.

Gerätebeschreibung
---------------------------
Gehäuse aus verzinktem Stahlblech,
schall- und wärmedämmend ausgekleidet.
Besonders geräuscharmer, direkt ange-
triebener 3D-Turboventilator, statisch
und dynamisch ausgewuchtet. Motor mit
Wicklungsschutz.

Luftausblasöffnungen in 4 Richtungen.
Steuerung der Luftströmung über motor-
getriebene Luftlenklamellen, manuelle
oder automatische Luftmengenregulierung
in Abhängigkeit von der Raumtemperatur.

Verdampfer aus Kupferrohr mit aufge-
pressten Aluminium-Lamellen. Konden-
satablaufsystem mit eingebauten Konden-
satheber und Sicherheitsschwimmer-
schalter in Kunststoff-Auffangwanne.

Anschlussöffnungen für Frischluft und
zur Weiterführung der Zuluft über kurze
Kanäle werkseitig vorgesehen. Luftan-
sauggitter nach unten klappbar, mit
leicht herausnehmbarem, reinigungs-
fähigen Langzeit-Luftfilter. Selbst-
diagnosesystem über Mikroprozessor.

Technische Daten
==============
Kühlleistung         :        7.300 Watt
Luftleistung          :        1.140 cbm/h
Geräuschp./1,5m :      31 / 37 dB(A)
Entfeuchtung        :            3,6 l/h
Spannung             :          400 Volt

Abmessungen
--------------------
Höhe   : 298+30 mm
Breite  :       860 mm
Tiefe   :       860 mm

Gewicht:       30 kg

Verflüssiger-Einheit
Fabrikat: Euro-Line
Type    : AER-425-SCL3E

mit eingebauter Winterregelung

Gerätebeschreibung
---------------------------
Gehäuse aus verzinktem Stahlblech mit
Einbrennlackierung, Rollkolbenverdich-
ter mit Flüssigkeitsabscheider und
Flüssigkeitseinspritzung. Elektroni-
sches Phasenwächterrelais des Verdich-
ters, Überstromauslöser, schallgedämpft
gekapselt und schwingungsfrei gelagert.

Luftgekühlter Kondensator in gross-
flächiger, gebogener Ausführung aus
Kupferrohr mit Alu-Lamellen.

Kältemittelkreislauf aus Kupferrohr,
Hochdruckschalter, Hochdruckanschluss,
Absperrventile mit Füllstutzen und
Bördelanschlüsse für Kältemittelleitun-
gen, vorgefüllt mit Kältemittel R 407 C
und Esteröl.

Geräuscharmer, langsam laufender Axial-
ventilator, statisch und dynamisch
ausgewuchtet, schwingungsgedämpft gela-
gert. Ventilatormotor mit internem Wick-
lungsschutz. Luftaustritt horizontal.

Elektronische Kondensatordruckregelung
für Betrieb bis - 15 Grad C.

Technische Daten
==============
Kühlleistung           :        7.300 Watt
Kältemittel              :       R 407 C
Geräuschpegel/1m:             52 dB(A)
Leistungsaufn.       :        2.760 Watt
Betriebsstrom        :            4,7 Amp.
Anlaufstrom           :             29 Amp.
Spannung              :           400 Volt

Energieeffizienzkl.  :              D
Jährl. Energieverbr.
(500 h)                    :         1380 kWh

Abmessungen
-------------------
Höhe   :    735 mm
Breite  :    940 mm
Tiefe   :     340 mm

Gewicht:      69 kg