Luftgekühlte Split-Kältemaschine
Fabrikat: Euro-Line
Type     : 38-BCS-012-703

Die neue, attraktive, kompakte, luftgekühlte Kältemaschine gefertigt aus wetterfestem UV-beständigen Kunststoff hält extremen klimatischen Bedingungen und atmosphärischen Verunreinigungen stand.
Durch gezielte Materialienauswahl wurde eine wesentliche Volumenverkleinerung und damit Gewichtsreduzierung erreicht. Das Außengerät wurde speziell für das Kältemittel R 410A konzipiert.

Das robuste und schwingungsfrei laufende Außengerät benötigt nur eine kleine Stellfläche und kann im Freien am Boden, an der Außenwand oder auf Balkons installiert werden.
Eine Verflüssigungsdruckregelung ermöglicht den Betrieb der Anlage bis zu einer Außentemperatur von -10°C.

Verdichter
Ein leistungsstarker, laufruhiger und geräuscharmer heißgasgekühlter Rollkolbenverdichter garantiert einen energieeffizienten Betrieb.

Luftgekühlter Verflüssiger
Der nach neuesten Techniken konzipierte luftgekühlte Verflüssiger besteht aus Kupferrohr mit aufgewalzten Aluminiumrippen.

Ventilator
Direktangetriebener Axialventilator mit neu entwickeltem Lüfterrad für noch mehr Luftleistung bei gleichzeitiger Reduzierung der Schallemission.

Kältemittelkreislauf
Alle für den Betrieb des Außengerätes erforderlichen kältetechnischen Komponenten sind bereits werkseitig vorhanden.
Die Kältemitteleinspritzung erfolgt aus Geräuschgründen im Außengerät. Das Gerät besitzt Bördelanschlüsse (Anschluß f. ¼"u.½").

Schalkasten
Die elektrischen Einrichtungen sind anschlußfertig an eine Klemmleiste verdrahtet. Die Einspeisung der Zuleitung (230V-N-50Hz) erfolgt über das Außengerät.

Technische Daten
=============
Kühlleistung           :        3.270 Watt
Kältemittel              :        R 410 A
Geräuschpegel/4 m:             38 dB(A)
Leistungsaufn.        :        1.120 Watt
Betriebsstrom         :          4,87 Amp.
Anlaufstrom            :             28 Amp.
Spannung              :            230 Volt

Energieeffizienzkl.  :                  B
Jährl. Energieverbr.
(500 h)                  :            580 kWh

Abmessungen
---------------------
Höhe  :   590 mm
Breite :   750 mm
Tiefe   :   280 mm

Gewicht:   32 kg