Luftgekühlte Multi-Split-Kältemaschine
Fabrikat: Euro-Line
Type    : 38-GL2M-24G

Die neue, attraktive, kompakte, luftgekühlte Kältemaschine gefertigt aus wetterfesten Materialien. Das dauerhafte Finish hält extremen klimatischen Bedingungen und atmosphärischen Verunreinigungen stand.
Das Außengerät weist zwei Kältekreisläufe zum Anschluß von je einem Innengeräten auf.

Das robuste und schwingungsfrei laufende Außengerät benötigt nur eine geringe Stellfläche und kann im Freien am Boden, an der Außenwand oder auf Balkons installiert werden.
Das Gerät ist standardmäßig bis zu einer Außentemperatur von 15°C zu betreiben.

Optional erhältlich ist eine Verflüssigerdruckregelung zur Steuerung der Verflüssigerlüftermotordrehzahl, wodurch der Betrieb bis zu einer Außentemperatur von -10 °C ermöglicht wird.

Verdichter
Zwei leistungsstarke, laufruhige und geräuscharme heißgasgekühlte Rollkolbenverdichter garantieren einen energieeffizienten Betrieb.

Luftgekühlter Verflüssiger
Der nach neuesten Techniken konzipierte luftgekühlte Verflüssiger besteht aus Kupferrohr mit aufgewalzten Aluminiumrippen.

Ventilator
Direktangetriebene Axialventilatoren mit neu entwickeltem Lüfterrad für noch mehr Luftleistung bei gleichzeitiger Reduzierung der Schallemission.

Kältemittelkreislauf
Alle für den Betrieb des Außengerätes erforderlichen kältetechnischen Komponenten sind bereits werkseitig vorhanden.
Die Kältemitteleinspritzung erfolgt aus Geräuschgründen im Außengerät. Das Gerät besitzt Bördelanschlüsse (Anschluß f. ¼" u.½").

Schaltkasten
Die elektrischen Einrichtungen sind anschlußfertig an eine Klemmleiste verdrahtet.

Technische Daten
==============
Kühlleistung        :         6.830 Watt
Kältemittel           :         R 410 A
Schallpegel/1 m   :             68 dB(A)
Leistungsaufn.     :         2.560 Watt
Betriebsstrom      :          11,5 Amp.
Anlaufstrom         :             30 Amp.
Betriebsspannung:            230 Volt

Energieeffizienzkl.:                 D
Jährl. Energieverbr.
(500 h)                :         1.280 kWh

Abmessungen
---------------------
Höhe  :    590 mm
Breite :    800 mm
Tiefe  :     300 mm

Gewicht:    64 kg