Multi-Split-Kältemaschine
Fabrikat: Euro-Line  
Type     : 38-GL3-M21G   

Die neue, attraktive, kompakte, luftgekühlte 
Kältemaschine gefertigt aus wetterfesten 
Materialien. Das dauerhafte Finish hält 
extremen klimatischen Bedingungen und 
atmosphärischen Verunreinigungen stand. 
Das Außengerät weist zwei Kältekreisläufe 
zum Anschluß von einem bzw. zwei Innen-
geräten auf. Das robuste und schwingungsfrei 
laufende Außengerät benötigt nur eine geringe 
Stellfläche und kann im Freien am Boden,  an 
der Außenwand oder auf Balkons installiert 
werden. Das Gerät ist standardmäßig bis zu 
einer Außentemperatur von 21°C zu betreiben. 

Optional erhältlich ist eine Verflüssigerdruck-
regelung zur Steuerung der Verflüssigerlüfter-
motordrehzahl, wodurch der Betrieb bis zu einer 
Außentemperatur von 10 °C ermöglicht wird.
 
Verdichter
----------------
Zwei leistungsstarke, laufruhige und geräusch-
arme heißgasgekühlte Rollkolbenverdichter 
garantieren einen energieeffizienten Betrieb. 

Luftgekühlter Verflüssiger
----------------------------------------
Der nach neuesten Techniken konzipierte 
luftgekühlte Verflüssiger besteht aus Kupfer-
rohr mit aufgewalzten Aluminiumrippen.

Ventilator
---------------
Direktangetriebener Axialventilator mit neu 
entwickeltem Lüfterrad für noch mehr Luft-
leistung bei gleichzeitiger Reduzierung der 
Schallemission.

Kältemittelkreislauf
-----------------------------
Alle für den Betrieb des Außengerätes erforder-
lichen kältetechnischen Komponenten sind 
bereits werkseitig vorhanden. Die Kältemittel-
einspritzung erfolgt aus Geräuschgründen im 
Außengerät. Das Gerät besitzt Bördelan-
schlüsse (Anschluß f. 3/8“ u. ¼“).

Schaltkasten
---------------------
Die elektrischen Einrichtungen sind anschluß-
fertig an eine Klemmleiste verdrahtet.

Technische Daten:
===============
Nenn-Kälteleistung	                     5,86 KW		
Nennbedingungen Außenluft	35 / 24 °C Tk/Fk 	
Nennbedingungen Raumluft	27 / 19 °C Tk/Fk	
Außentemperatur max.	     + 43 °C	
Außentemperatur min.	     + 21 °C	
Luftvolumenstrom	                      528 l/s	
Lüfteranzahl	                          1 Stck.	
Verdichteranzahl	                          2 Stck.	
Kältemittel	                    R410A		
Kältemittelmenge	       0,900 / 0,600 Kg	
			
Elektrische Daten Verdichtermotor
------------------------------------------------------			
Leistungsaufnahme 	                   2,210 KW	
Nennstrom	                     10,8 A	
Anlaufstrom	                        30 A	
Spannung/Frequenz            230/1/50 V/Ph/Hz	
			
Elektrische Daten Lüftermotor
-----------------------------------------------			
Nennstrom 	                     0,30 A 	
Spannung/Frequenz            230/1/50 V/Ph/Hz	
			
Schalleistungspegel	                        66 dB(A)	
Energie-Effizienz-Klasse	         D		
Jahresenergieverbrauch	    1105 kWh	
E.E.R. (kühlen)	                     2,65 W/W	
	
Abmessungen:
============			
Breite       800 mm
Tiefe        300 mm
Höhe	590 mm	

Gewicht 	  58 kg