Split-Truhen/Deckenunterbau-Klimagerät mit Infrarot-Fernbedienung
Fabrikat: Euro-Line
Type    : 42 VMC 009 N

Gerätebeschreibung
-------------------------
Klimatruhe in elegantem, modernen Gerätedesign; geeignet sowohl für vertikale als auch horizontale Montage.
Spezielle Haltevorrichtungen erleichtern die Montage erheblich, Gehäuse in zwei Farbvarianten erhältlich, zum einen in weiß, zum anderen in einem gebürsteten Aluminiumfinish.
Die Verbindungsleitungen von der Verflüssigereinheit können wahlweise von zwei Seiten in das Gerät geführt werden.
Leicht zugänglicher auswechselbarer Umluftfilter. Motorisch bewegte Luftleitlamellen, Bördelanschlüsse.

Verdampfer
---------------
Durch ein neues Technologie-Konzept bei der Wärmetauscher-Fertigung aus Kupferrohr mit aufgepreßten Aluminiumlamellen wurde die Geräteabmessung reduziert und die Leistung erhöht. 

Ventilator
-----------
Ein neuer dreistufiger Radial-Ventilator mit rückwärts gekrümmten Luftschaufeln bewirkt eine gleichmäßigere Luftverteilung bei gleichzeitiger Geräuschminderung.

Regelung
-----------
GMC- Global Modular Control

Die Regelung verfügt über folgende Funktionen:

Steuerung der Betriebsarten wie Kühlen oder Heizen
Kühlen-Heizen Automatikfunktion
Entfeuchten
Timer-Modus kombinierter Timermodus Ein-Aus/Aus-Ein
Nachtbetrieb
Notbetrieb
externes Steuersignal
Steuerung der Luftleitlamellen und der Ventilatordrehzahl
Verdichter Taktschutz
Frostschutz
Statusinformation über Leuchtdioden
Visualisierung einer Störmeldung über Blinkcode.

Technische Daten
==============
Kältemittel     :                R 410 A
Kühlleistung  :                2.690 Watt
Luftleistung   :                   436 cbm/h
Schallpegel   :       44 / 47 / 50 dB(A)
Stromart       :                   230 Volt

Abmessungen
------------------
Höhe  :    540 mm
Breite :    850 mm
Tiefe  :    200 mm

Gewicht:    15 kg