Split-Truhen/Deckenunterbau-Klimagerät mit Infrarot-Fernbedienung
Fabrikat: Euro-Line
Type    : 42 VMC 028 N

Gerätebeschreibung
-------------------------
Klimatruhe in elegantem, modernen Gerätedesign; geeignet sowohl für vertikale als auch horizontale Montage.
Spezielle Haltevorrichtungen erleichtern die Montage erheblich, Gehäuse in weißer Farbgebung erhältlich.
Die Verbindungsleitungen von der Verflüssigereinheit können wahlweise von zwei Seiten in das Gerät geführt werden.
Leicht zugänglicher auswechselbarer Umluftfilter. Die Truhe verfügt über einen Frischluftanschluß. Motorisch bewegte Luftleitlamellen, Bördelanschlüsse.

Verdampfer
---------------
Durch ein neues Technologie-Konzept bei der Wärmetauscher-Fertigung aus Kupferrohr mit aufgepreßten Aluminiumlamellen wurde die Geräteabmessung reduziert und die Leistung erhöht. 

Ventilator
-----------
Ein neuer dreistufiger Radial-Ventilator mit rückwärts gekrümmten Luftschaufeln bewirkt eine gleichmäßigere Luftverteilung bei gleichzeitiger Geräuschminderung.

Regelung
-----------
GMC- Global Modular Control

Die Regelung verfügt über folgende Funktionen:

Steuerung der Betriebsarten wie Kühlen oder Heizen
Kühlen-Heizen Automatikfunktion
Entfeuchten
Timer-Modus kombinierter Timermodus Ein-Aus/Aus-Ein
Nachtbetrieb
Notbetrieb
externes Steuersignal
Steuerung der Luftleitlamellen und der Ventilatordrehzahl
Verdichter Taktschutz
Frostschutz
Statusinformation über Leuchtdioden
Visualisierung einer Störmeldung über Blinkcode.

Technische Daten
==============
Kältemittel     :                R 410 A
Kühlleistung  :                7.600 Watt
Luftleistung   :                1.087 cbm/h
Schallpegel   :       55 / 59 / 61 dB(A)
Stromart       :                   230 Volt

Abmessungen
------------------
Höhe  :    610 mm
Breite : 1.200 mm
Tiefe  :    225 mm

Gewicht:    35 kg