Kompakt-Fenster-Klimagerät
Fabrikat: Euro-Line
Type    : 73 XCP 187D

Gerätebeschreibung
--------------------------------
Raumklimagerät z. Einbau in die Außenwand oder Fenster, untergebracht in einem kompakten Gehäuse aus verzinktem Stahlblech, einbrennlackiert.

Das Chassis ist herausziehbar. Die Bodenwanne ist korrosionsbeständig und das anfallende Kondensat wird über einen Schleudering ins Freie befördert.
Das Gerät wird mit Alternativ-Kältemittel R 407 C betrieben.

Verdichter
---------------
Ein geräuscharmer, vollhermetischer Hochleistungs-Rollkolbenverdichter mit heisgasgekühltem Antriebsmotor, schwingungsgedämpft gelagert.

Verdampfer u.luftgekühlter Kondensator
-------------------------------------------------------------
Wärmetauscher mit Kreuzrillen-Kupferrohren und wellenförmigen Rippen für optimalen Wärmeübergang.

Ventilator
--------------
Verflüssiger- und Verdampferventilator sind auf einer gemeinsamen Welle und haben einen direkt angetriebenen Motor.

Schaltkasten
--------------------
Elektronische Schaltgeräte mit allen Regeleinheiten z.B. Raumthermostat, Wahlschalter nur Ventilator-Umluft oder Umluft mit Kühlung sind anschlußfertig an eine Klemmleiste verdrahtet.

Technische Daten
==============
Nennkühlleistung          : 5.200 Watt
Kältemittel                     : R 407 C
Raumluftzustand           : 27/19 Grad C/% R.F.
Außentemperatur max.  :       43 Grad C
Außentemperatur min.   :       19 Grad C
Lüfteranzahl                  :         1 Stck.
Kältemittelmenge           :  1,112 kg
Luftleistung                   :      781cbm/h
Entfeuchtung                :      2,4 l/h
Leistungsaufnahme       :  2.140 Watt
Nennstrom                     :   12,8 Amp.
Anlaufstrom                    :   47,0 Amp.
Stromversorgung            :    230 Volt

Energieeffizienzkl.          :        D
Jahresenergieverbrauch:  1.070 KWh
Leistungzahl EER          :     242

Abmessungen
----------------------
Höhe  :    425 mm
Breite :    640 mm
Tiefe  :    610 mm

Gewicht:    55 kg