Kompakt-Fenster-Klimagerät
Fabrikat: Euro-Line
Type    : 73 XCY 127D

Gerätebeschreibung
-------------------------------
Raumklimagerät z. Einbau in die Außenwand oder Fenster, untergebracht in einem kompakten Gehäuse aus verzinktem Stahlblech, einbrennlackiert.

Das Chassis ist herausziehbar. Die Bodenwanne ist korrosionsbeständig und das anfallende Kondensat wird über einen Schleudering ins Freie befördert.
Es besteht auch die Möglichkeit, über eine spezielle Schaltung Außenluft in den Raum zu fördern.

Das Gerät wird mit Alternativ-Kältemittel R 407 C betrieben.

Verdichter
-------------
Ein geräuscharmer, vollhermetischer Hochleistungs-Rollkolbenverdichter mit heisgasgekühltem Antriebsmotor, schwingungsgedämpft gelagert.

Verdampfer u.luftgekühlter Verflüssiger
-----------------------------------------------
Wärmetauscher mit Kreuzrillen-Kupferrohren und wellenförmigen Rippen für optimalen Wärmeübergang.

Ventilator
------------
Verflüssiger- und Verdampferventilator sind auf einer gemeinsamen Welle und haben einen direkt angetriebenen Motor.

Schaltkasten
----------------
Elektronische Schaltgeräte mit allen Regeleinheiten z.B. Raumthermostat, Wahlschalter nur Ventilator-Umluft oder Umluft mit Kühlung sind anschlußfertig an eine Klemmleiste verdrahtet.

Technische Daten
==============
Nennkühlleistung          : 3.500 Watt
Raumluftzustand           : 27/19 Grad Tk/Fk
Außenluftzustand          : 35/24 Grad Tk/Fk
Außentemperatur max.  :       43 Grad C
Außentemperatur min.   :       19 Grad C
Lüfteranzahl                  :         1 Stck.
Kältemittelmenge           :  0,980 kg
Luftleistung                   :      493 cbm/h
Entfeuchtung                :       0,6 l/h
Leistungsaufnahme       :  1.200 Watt
Nennstrom                     :     5,6 Amp.
Anlaufstrom                    :   28,0 Amp.
Stromversorgung            :    230 Volt

Energieeffizienzkl.          :        B
Jahresenergieverbrauch:    610 KWh
Leistungzahl EER          :    2,86

Abmessungen
----------------------
Höhe  :    425 mm
Breite :    640 mm
Tiefe  :    610 mm

Gewicht:    52 kg