Kompakt-Fenster-Klimagerät
Fabrikat: Euro-Line
Type    : 73 YCN 247D

Gerätebeschreibung
-------------------------
Raumklimagerät z. Einbau in die Außenwand, untergebracht in einem kompakten Gehäuse aus verzinktem Stahlblech, einbrennlackiert.
Mit Vier-Wege-Luftausblasregelung.

Das Chassis ist herausziehbar.Das Gerät fördert geruchsintensive Raumluft ins Freie.
Die Bodenwanne ist korrosionsbeständig und das anfallende Kondensat wird über einen Schleudering ins Freie befördert.
Es besteht auch die Möglichkeit, über eine spezielle Schaltung Außenluft in den Raum zu fördern.

Das Gerät wird mit Alternativ-Kältemittel R 407 C betrieben.

Verdichter
-------------
Ein geräuscharmer, vollhermetischer Hochleistungs-Rollkolbenverdichter mit heisgasgekühltem Antriebsmotor, schwingungsgedämpft gelagert.

Verdampfer u.luftgekühlter Verflüssiger
-----------------------------------------------
Wärmetauscher mit Kreuzrillen-Kupferrohren und wellenförmigen Rippen für optimalen Wärmeübergang.

Ventilator
------------
Verflüssiger- und Verdampferventilator sind auf einer gemeinsamen Welle und haben einen direkt angetriebenen Motor.

Schaltkasten
---------------
Elektronische Schaltgeräte mit allen Regeleinheiten z.B. Raumthermostat, Wahlschalter nur Ventilator-Umluft oder Umluft mit Kühlung sind anschlußfertig an eine Klemmleiste verdrahtet.

Technische Daten
==============
Nennkühlleistung    :       7.000 Watt
Kältemittel              :       R 407 C
Luftleistung            :       1.019 cbm/h
Entfeuchtung         :         3,97 l/h
Leistungsaufnahme:       2.760 Watt
Nennstrom            :         16,2 Amp.
Anlaufstrom           :         72,0 Amp.
Stromversorgung   :          230 Volt

Energieeffizienzkl. :                D
Jährl. Energieverbr.
(500 h)                 :          138 kWh

Abmessungen
------------------
Höhe  :    445 mm
Breite :    660 mm
Tiefe  :    712 mm

Gewicht:    72 kg