Wandklimagerät in Split-Ausführung
als Wärmepumpe
Fabrikat: Euro-Line
Type     : AWR-318-HLE

inkl. Infrarot-Fernbedienung, automa-
tischem Wiederanlauf nach Stromausfall
sowie automatische Umschaltung
kühlen / heizen

Gerätebeschreibung
------------------------
Gehäuse aus weissem Kunststoff, schall-
und wärmedämmend ausgekleidet. Hoch-
klappbares Lufteintrittsgitter auf der
Vorderseite mit dahinter liegendem,
herausnehmbarenm, regenerierbarem
Filter. Zusätzlicher elektrostatisch
wirkender Filter.

Luftaustritt auf der Unterseite mit
einstellbaren Luftleitlamellen zur seit-
lichen Luftverteilung. Luftrichtung
automatisch über Auto-Deflektor.

Die statisch und dynamisch ausgewuch-
teten Tangentialventilatoren (drei-
stufig) gewährleisten einen geräusch-
armen Betrieb.

Verdampfer aus Cu-Rohr mit aufgepress-
ten Aluminium-Lamellen.

Die Infrarot-Fernbedienung mit Raum-
temperaturfühler schaltet bis zu
einer Entfernung von 10 m folgende
Funktionen:

- Ein/Ausschalten
- Wahl der Betriebsart
  - Automatik
  - Kühlen
  - Heizen
  - mildes Trocknen
  - Umluft
- 3-Gebläsestufen, automatische /
  manuelle Gebläsestufenumschaltung
- Automatische / manuelle Umschaltung
  Heizen / Kühlen
- Einstellen der Raumtemperatur
  Temperatureinstellung von 18 bis 28
  Grad C
- Zeitschaltuhr
  Zeiteinstellung in 24 Std. Echtzeit
  sowie 1 Std. Aus-Schaltuhr
- Nachtanhebung
- Einstellen der Zuluftrichtung
- Einschalten der Zuluftlenkautomatik
- LC-Display
- Soll/Ist-Temperaturanzeige
- Auto-Deflektor Ein/Aus
- Temperaturmessung zwischen Infrarot-
  Fernbedienung und Inneneinheit
  umschaltbar

Technische Daten
=============
Kühlleistung         :           4.900 Watt
Heizleistung         :           6.300 Watt
Luftleistung          :              800 cbm/h
Geräuschpegel/1m: 36 / 41 / 45 dB(A)
Entfeuchtung        :               2,7 l/h
Spannung              :              230 Volt

Abmessungen
-----------------
Höhe  :    360 mm
Breite : 1.000 mm
Tiefe  :    205 mm

Gewicht:    13,5 kg

Verflüssiger-Einheit
Fabrikat: Euro-Line
Type     : AER-318-SH

Gerätebeschreibung
------------------------
Das Gehäuse der Ausseneinheit besteht
aus verzinktem Stahlblech und ist
durch eine Einbrennlackierung doppelt
korrosionsgeschützt.

Rollkolbenverdichter mit Überstromaus-
löser und thermischem Überlastschutz
schallgedämpft gekapselt und schwin-
gungsfrei gelagert.

Luftgekühlter Verflüssiger in gross-
flächiger, gebogener Ausführung aus
Kupferrohr mit Alu-Lamellen. 4-Wege-
Umschaltventil für Wärmepumpenbetrieb.
Mit Abtauautomatik.

Absperrventile mit Füllstutzen und
Bördelanschlüsse für Kältemittellei-
tungen, vorgefüllt mit Kältemittel
R 407 C für eine Leitungslänge bis zu
7,5 m und Esteröl.

Geräuscharmer, langsam laufender Axial-
ventilator, statisch und dynamisch aus-
gewuchtet, schwingungsgedämpft gelagert.
Ventilatormotor mit internem Wicklungs-
schutz. Luftaustritt horizontal.

Technische Daten
=============
Kühlleistung        :         4.900 Watt
Kältemittel           :        R 407 C
Heizleistung         :        6.300 Watt
Geräuschpegel/3m:             51 dB(A)
Leistungsaufnahme
- Kühlen               :         2.200 Watt
- Heizen               :         2.350 Watt
Stromaufnahme
- Kühlen              :           10,5 Amp.
- Heizen               :          11,0 Amp.
Anlaufstrom        :             57 Amp.
Spannung            :           230 Volt

Abmessungen
-----------------
Höhe  :     630 mm
Breite :     830 mm
Tiefe  :     305 mm

Gewicht:   56,5 kg