Dual-Wandklimagerät in Split-Ausführung
Fabrikat: Euro-Line
Type    : AWR-612-CL

inkl. Infrarot-Fernbedienung und auto-
matischem Wiederanlauf nach Stromaus-
fall.

Gerätebeschreibung
---------------------------
Gehäuse aus weissem Kunststoff, schall-
und wärmedämmend ausgekleidet. Hoch-
klappbares Lufteintrittsgitter auf der
Vorderseite mit dahinter liegendem,
herausnehmbarenm, regenerierbarem
Filter. Zusätzlicher elektrostatisch
wirkender Filter.

Luftaustritt auf der Unterseite mit
einstellbaren Luftleitlamellen zur seit-
lichen Luftverteilung. Luftrichtung
automatisch über Auto-Deflektor.

Die statisch und dynamisch ausgewuch-
teten Tangentialventilatoren (drei-
stufig) gewährleisten einen geräusch-
armen Betrieb.

Verdampfer aus Cu-Rohr mit aufgepress-
ten Aluminium-Lamellen.

Die Infrarot-Fernbedienung mit Raum-
temperaturfühler schaltet bis zu
einer Entfernung von 10 m folgende
Funktionen:

- Ein/Ausschalten
- Wahl der Betriebsart
  - Automatik
  - Kühlen
  - mildes Trocknen
  - Umluft
- 3-Gebläsestufen, automatische /
  manuelle Gebläsestufenumschaltung
- Einstellen der Raumtemperatur
  Temperatureinstellung von 18 bis 28
  Grad C
- Zeitschaltuhr
  Zeiteinstellung in 24 Std. Echtzeit
  sowie 1 Std. Aus-Schaltuhr
- Nachtanhebung
- Einstellen der Zuluftrichtung
- Einschalten der Zuluftlenkautomatik
- LC-Display
- Soll/Ist-Temperaturanzeige
- Auto-Deflektor Ein/Aus
- Temperaturmessung zwischen Infrarot-
  Fernbedienung und Inneneinheit
  umschaltbar

Technische Daten
================
Kühlleistung           :2x      3.350 Watt
Luftleistung            :2x         480 cbm/h
Geräuschpegel/2m: 33 / 35 / 39 dB(A)
Entfeuchtung         :2x           1,2 l/h
Spannung              :             230 Volt

Abmessungen
-------------------
Höhe   :    270 mm
Breite  :    805 mm
Tiefe   :    177 mm

Gewicht:      8 kg

Verflüssiger-Einheit
mit zwei Kompressoren
(zwei getrennte Kreise)
Fabrikat: Euro-Line
Type    : AER-524-DC

Gerätebeschreibung
---------------------------
Das Gehäuse der Ausseneinheit besteht
aus verzinktem Stahlblech und ist
durch eine Einbrennlackierung doppelt
korrosionsgeschützt.

Zwei Rollkolbenverdichter mit Über-
stromauslöser und thermischem Überlast-
schutz schallgedämpft gekapselt und
schwingungsfrei gelagert.

Luftgekühlter Verflüssiger in gross-
flächiger, gebogener Ausführung aus
Kupferrohr mit Alu-Lamellen. Absperr-
ventile mit Füllstutzen und Bördelan-
schlüsse für Kältemittelleitungen,
vorgefüllt mit Kältemittel R 407 C
für eine Leitungslänge bis zu 7,5 m
und Esteröl.

Geräuscharmer, langsam laufender Axial-
ventilator, statisch und dynamisch aus-
gewuchtet, schwingungsgedämpft gelagert.
Ventilatormotor mit internem Wicklungs-
schutz. Luftaustritt horizontal.

Technische Daten
================
Kühlleistung           : 2x     3.350 Watt
Kältemittel              :        R 407 C
Geräuschpegel/3m:              53 dB(A)
Leistungsaufn.       : 2x    1.300 Watt
Stromaufnahme    : 2x         6,0 Amp.
Anlaufstrom           : 2x         33 Amp.
Spannung              :            230 Volt

Energieeffizienzkl   :               E
Jährl. Energieverbr.
(500 h)                    : 2x       650 kWh

Abmessungen
-------------------
Höhe   :    835 mm
Breite  :    850 mm
Tiefe   :    305 mm

Gewicht:     67 kg