Boden-/Deckenklimagerät in Split-
Ausführung als Wärmepumpe
Fabrikat: Euro-Line
Type    : FCR-518-HL

komplett mit Infrarot-Fernbedienung,
automatischem Wiederanlauf nach Strom-
ausfall sowie automatische Umschaltung
kühlen / heizen

Gerätebeschreibung
----------------------------
Grundrahmen aus verzinktem Stahlblech.
Gehäuse aus weissem Kunststoff.
Lufteintrittsgitter auf der Vorder-
bzw. Unterseite mit dahinterliegendem,
regenerierbaren Filter.

Horizontaler Luftaustritt mit einstell-
baren, senkrechten Luftleitlamellen.
Motorisch betriebene Luftleitlamellen
zur waagerechten bis senkrechten Luft-
verteilung (Auto-Deflektor).

Leise laufender Radialventilator, zwei-
seitig saugend, statisch und dynamisch
ausgewuchtet. Ventilatormotor 3-stufig
mit internem Wicklungsschutz, schwin-
gungsgedämpft gelagert.

Mikroprozessorregelung. Verdampfer aus
Cu-Rohr mit aufgepressten Aluminium-
Lamellen. Isolierte Tropfschale aus
Kunststoff für horizontale und verti-
kale Montage.

Die Infrarot-Fernbedienung mit Raum-
temperaturfühler schaltet bis zu
einer Entfernung von 10 m folgende
Funktionen:

- Ein/Ausschalten
- Wahl der Betriebsart
  - Automatik
  - Kühlen
  - Heizen
  - mildes Trocknen
  - Umluft
- 3-Gebläsestufen, automatische /
  manuelle Gebläsestufenumschaltung
- Automatische / manuelle Umschaltung
  Heizen / Kühlen
- Einstellen der Raumtemperatur
  Temperatureinstellung von 18 bis 28
  Grad C
- Zeitschaltuhr
  Zeiteinstellung in 24 Std. Echtzeit
  sowie 1 Std. Aus-Schaltuhr
- Nachtanhebung
- Einstellen der Zuluftrichtung
- Einschalten der Zuluftlenkautomatik
- LC-Display
- Soll/Ist-Temperaturanzeige
- Auto-Deflektor Ein/Aus
- Temperaturmessung zwischen Infrarot-
  Fernbedienung und Inneneinheit
  umschaltbar

Technische Daten
==============
Kühlleistung           :          4.800 Watt
Heizleistung           :          6.400 Watt
Luftleistung            :             800 cbm/h
Geräuschpegel/2m: 39 / 44 / 48 dB(A)
Entfeuchtung          :              2,7 l/h
Spannung               :            230 Volt

Abmessungen
-------------------
Höhe    :    680 mm
Breite  :    900 mm
Tiefe    :    190 mm

Gewicht:   23,5 kg

Verflüssiger-Einheit
Fabrikat: Euro-Line
Type    : AER-518-SH3

Gerätebeschreibung
----------------------------
Das Gehäuse der Ausseneinheit besteht
aus verzinktem Stahlblech und ist
durch eine Einbrennlackierung doppelt
korrosionsgeschützt.

Rollkolbenverdichter mit Überstromaus-
löser und thermischem Überlastschutz
schallgedämpft gekapselt und schwin-
gungsfrei gelagert.

Luftgekühlter Verflüssiger in gross-
flächiger, gebogener Ausführung aus
Kupferrohr mit Alu-Lamellen. 4-Wege-
Umschaltventil für Wärmepumpenbetrieb.
Mit Abtauautomatik.

Absperrventile mit Füllstutzen und
Bördelanschlüsse für Kältemittellei-
tungen, vorgefüllt mit Kältemittel
R 407 C für eine Leitungslänge bis zu
7,5 m und Esteröl.

Geräuscharmer, langsam laufender Axial-
ventilator, statisch und dynamisch aus-
gewuchtet, schwingungsgedämpft gelagert.
Ventilatormotor mit internem Wicklungs-
schutz. Luftaustritt horizontal.

Technische Daten
==============
Kühlleistung           :        4.800 Watt
Kältemittel              :       R 407 C
Heizleistung           :        6.400 Watt
Geräuschpegel/3m:             51 dB(A)
Leistungsaufnahme
- Kühlen                 :        2.200 Watt
- Heizen                 :        2.300 Watt
Stromaufnahme
- Kühlen                 :            4,0 Amp.
- Heizen                 :            4,2 Amp.
Anlaufstrom           :             22 Amp.
Spannung              :           400 Volt

Energieeffizienzkl. 
- Kühlen                  :             G
- Heizen                  :             E
Jährl. Energieverbr.
(500 h)
- Kühlen                  :        1100 kWh
- Heizen                  :        1150 kWh

Abmessungen
-------------------
Höhe    :    630 mm
Breite  :    830 mm
Tiefe    :    305 mm

Gewicht:     55 kg