EUROLINE SPLIT-SYSTEM-KASSETTEN-INNENGERÄT  40 GKX  060

Attraktives Decken-Einbaugerät in modernem Styling mit sehr geringer Bauhöhe (298 mm) - in Abmessungen auf Euro-Deckenraster abgestimmt; Gehäuse aus verzinktem Stahlblech, schall und wärmedämmend verkleidet. - Luftausblasgitter aus hellem Kunststoff mit integriertem Infrarotempfänger; Luftansaug von unten über regenerierbaren Synthetik-Filter - Luftausblas wahlweise nach 2, 3 oder 4 Seiten. Die Luftleitlamellen werden motorisch verstellt. Ein Frischluftanteil und ein Kanalanschluß für benachbarte Räume ist serienmäßig vorgesehen. Nach Öffnen des Luftansauggitters ist die Elektronik und alle wichtigen Einbauteile des Gerätes leicht zugänglich. Das Innengerät eignet sich für den Betrieb von Kältemittel R407C und Kältemittel R410A . 

VERDAMPFER

Durch ein neues Technologie-Konzept bei der Wärmetauscher-Fertigung aus Kupferrohr mit Aluminiumlamellen wurde die Geräteabmessung reduziert und die Leistung erhöht.  Serienmäßig ist eine Kondensatpumpe mit einer Förderhöhe von bis zu 500 mm über Unterkante Zwischendecke eingebaut. 

VENTILATOR

Ein neuer Radial-Ventilator mit dreistufigem Motor bewirkt eine gleichmäßigere Luftverteilung und Geräuschminderung.

REGELUNG

Über einen Mikroprozessor und Fernbedienung mit Flüssigkristallanzeige können die individuellen Komfortbedingungen ausgewählt werden: Betriebsart, Ventilatordrehzahl, Temperatur, Luftrichtung und Zeitgeberbetrieb. Eine Verdichter-Einschalt-Verzögerung ist im Steuersystem integriert. (Fernbedienung im Lieferumfang nicht enthalten)

TECHNISCHE DATEN

Betriebs-Kälteleistung		KW	
			
Raumluftzustand   		°C /  % R.F.	
			
Luftvolumenstrom  H/M/N	515/470/400	l/s	
Lüfteranzahl	1	Stck.	
Kältemittel	R407C/R410A		
			
ELEKTRISCHE DATEN LÜFTERMOTOR			
Nennstrom 	0,99	A	
Leistungsaufnahme	230	W	
Spannung/Frequenz	230/1/50	V/Ph/Hz	
			
ABMESSUNGEN			
Breite/Tiefe/Höhe  Gitter	960/960/30	mm	
Breite/Tiefe/Höhe  Gerät	825/825/298	mm	
Betriebsgewicht 	45	kg	
			
Fabrikat:		 CARRIER	
Typ:		40GKX 060	
			
Preis frei Lieferanschrift ohne Abladen :	....................	DM	
Technische Änderungen vorbehalten
* Technische Daten bei Drucklegung nicht verfügbar

ZUBEHÖR

Aktivkohlefilter
Zur Filterung unangenehmer Gerüche
z.B.Tabakrauch                                                 ...................       DM
                                                                               
Antibakterienfilter
Zur Filterung von Schwebstoffen in der Luft     ...................       DM                                                             

Infrarot-Fernbedienung                                  ...................       DM

Kabel-Fernbedienung                                     ...................       DM

Zusatz- Kondensatpumpe  ab 500 mm         ...................        DM                           

INBETRIEBNAHME, EINREGULIERUNG UND ÜBERGABE

Der betriebsfertig  aufgestellten und elektroseitig 
angeschlossenen  Geräte   sowie   der  bauseitig 
vorverlegten Kältemittelleitungen;  bei gleichzeiti-
ger Einweisung des  Bedienungspersonals unter 
Zugrundelegung einer Anreise.                             
                                                                           ...................        DM