Split-System-Kassetten-Innengerät
Fabrikat: Euro-Line
Type    : 40 GKX 048-703

inkl. Infrarot-Fernbedienung und
Luftausblasgitter

Gerätebeschreibung
----------------------------
Attraktives Decken-Einbaugerät in
modernem Styling mit sehr geringer
Bauhöhe, in Abmessungen auf Euro-
Deckenraster abgestimmt. Gehäuse
aus verzinktem Stahlblech, schall-
und wärmedämmend verkleidet.

Luftausblasgitter aus hellem Kunststoff
mit integriertem Infrarotempfänger,
Luftansaug von unten über regenerier-
baren Synthetik-Filter, Luftausblas
wahlweise nach 2, 3 oder 4 Seiten.

Die Luftleitlamellen werden motorisch
verstellt. Ein Frischluftanteil und ein
Kanalanschluss für benachbarte Räume
ist serienmässig vorgesehen.

Nach Öffnen des Luftansauggitters ist
die Elektronik und alle wichtigen Ein-
bauteile des Gerätes leicht zugänglich.
Das Innengerät eignet sich für den Be-
trieb von Kältemittel R 407 C und
Kältemittel R 410 A.

Verdampfer
----------------
Durch ein neues Technologie-Konzept bei
der Wärmetauscher-Fertigung aus Kupfer-
rohr mit Aluminiumlamellen wurde die
Geräteabmessung reduziert und die Lei-
stung erhöht. Serienmässig ist eine
Kondensatpumpe mit einer Förderhöhe von
bis zu 500 mm über Unterkante Zwischen-
decke eingebaut.

Ventilator
-------------
Ein neuer Radial-Ventilator mit drei-
stufigem Motor bewirkt eine gleich-
mässigere Luftverteilung und Geräusch-
minderung.

Regelung
--------------
Über einen Mikroprozessor und Fernbe-
dienung mit Flüssigkristallanzeige
können die individuellen Komfortbe-
dingungen ausgewählt werden: Betriebs-
art, Ventilatordrehzahl, Temperatur,
Luftrichtung und Zeitgeberbetrieb.
Eine Verdichtereinschalt-Verzögerung
ist im Steuersystem integriert.

Technische Daten
==============
Kühlleistung       :        10.900 Watt
Luftmenge          :          1.660 cbm/h
Schallpegel 1m  :   37/ 42/ 45 dB(A)
Entfeuchtung      :              4,6 l/h
Betriebsspannung:           230 Volt

Abmessungen (Blenden-/Gerätemass)
---------------------------------------------------
Höhe   :     30 mm   /   298 mm
Breite :    960 mm   /   825 mm
Tiefe  :    960 mm   /   825 mm

Gewicht:      5 kg   /    38 kg

Luftgekühlte Split-Kältemaschine
Fabrikat: Euro-Line
Type    : 38 GLS 048G-903

inkl. Winterregelung

Gerätebeschreibung
----------------------------
Die neue, attraktive kompakte luftge-
kühlte Kältemaschine, gefertigt aus
wetterfesten Materialien mit einem
Kuststoff-Ausblasgrill. Das dauer-
hafte Finish hält extrem klimati-
schen Bedingungen und atmosphärischen
Verunreinigungen stand. Durch neue
Technologien bei der Komponentenfer-
tigung wurden eine wesentliche Volumen-
verkleinerung und damit auch Gewichts-
reduzierung erzielt. Das Aussengerät
wurde speziell für das Alternativ-
Kältemittel R 410 A neu konzipiert.
Das robuste und schwingungsfrei
laufende Aussengerät benötigt nur eine
kleine Stellfläche und kann im Freien
am Boden, an der Aussenwand oder auf
Balkons installiert werden.

Verdichter
--------------
Ein neu für Kältemittel R 410 A ent-
wickelter Rollkolbenverdichter
garantiert noch leiseren Betrieb mit
hoher Leistung bei minimalem Strom-
verbrauch und erhöht zudem auch die
Leistungszahl.

Luftgekühlter Verflüssiger
----------------------------------
Der nach neuesten Techniken für Kälte-
mittel R 410 A gefertigte luftgekühlte
Verflüssiger besteht aus Kupferrohr mit
aufgewalzten Aluminiumrippen.

Ventilator
-------------
Direktangetriebener, geräuscharmer
Axialventilator mit horizontalem Luft-
ausblas.

Kältemittelkreislauf
-------------------------
Alle für den Betrieb des Aussengerätes
erforderlichen kältetechnischen Kompo-
nenten sind bereits werkseitig vor-
handen. Die Kältemitteleinspritzung
erfolgt aus Geräuschgründen im Aussen-
gerät. Das Gerät besitzt Bördelan-
schlüsse. (Anschluss für 1/2 und 1/4")

Kältetechn. Sicherheitseinrichtungen
-------------------------------------------------
Hoch- und Niederdruckschalter als
Schutz gegen zu hohen Verflüssigungs-
druck bzw. zur Überwachung von Kälte-
mittelverlust sind werkseitig
installiert.

Schaltkasten
------------------
Die elektrischen Einrichtungen sind an-
schlussfertig an eine Klemmleiste ver-
drahtet. Ebenfalls standardmässig ent-
halten ist eine thermostatische Ver-
flüssigerdruckregelung zur Steuerung
der Verflüssigerlüftermotordrehzahl,
wodurch der Betrieb bis zu einer
Aussentemperatur von -15 Grad C
möglich ist.

Technische Daten
==============
Kühlleistung            :      10.900 Watt
Kältemittel               :      R 410 A
Geräuschpegel/4 m:            49 dB(A)
Leistungsaufn.        :       3.300 Watt
Betriebsstrom         :           6,4 Amp.
Anlaufstrom            :            54 Amp.
Spannung               :          400 Volt

Energieeffizienzkl.    :            A
Jährl. Energieverbr.
(500 h)                     :        1650 kWh

Abmessungen
--------------------
Höhe   : 1.264 mm
Breite :    800 mm
Tiefe  :    300 mm

Gewicht:    92 kg