Stck Pumpen-Tank-Einheit
Fabrikat: Euro-Line
Type     : HPA

Gerätekurzbeschreibung
------------------------------
Grundrahmen und Aufbau des Gerätes aus
verzinktem Stahlblech, mit einer hoch-
festen, strapazierfähigen, 60 Mikron
starken Polyester-Pulverbeschichtung
als maximalen Korrosionsschutz versehen.

Der innenliegende Stahltank hat eine
thermische und akustische Isolierung
aus geschlossenporigen Elastomeren.

Die nutzbare Förderhöhe der Pumpe kann
über ein Regulierventil eingestellt
werden, hierdurch kann der Durchfluss
recht einfach an das Wassernetz ange-
passt werden.

Kaltwasserpumpe, ein europäisches
Markenfabrikat und ausgewählt für
sicheren, wirtschaftlichen Dauerbetrieb.

Pumpen-Einheit komplett mit:

- Tank
- Kaltwasserpumpe für grosse Förder-
  höhen
- Überdruckventil
- Manuelle Füllbaugruppe
- Entlüftungsventil
- Ausdehnungsgefäss
- Entleerventil

Technische Daten
=============
Tankinhalt                  :       150 l
Ausdehnungsgefäss    :           5 l
Pumpenleistungsaufn.:       550 Watt
Wassermenge             :1,0 - 7,8 cbm/h
Förderhöhe Nutzbau  : 80 - 220 kPa

Gewicht,inkl. Wasser:      235 kg