Stck Pumpen- und Tankstation zur
Aussenaufstellung
Fabrikat: HPA
Type     : 500

Gerätekurzbeschreibung
-----------------------------
Tank aus kohlenstoffhaltigem Stahl-
blech, liegend, komplett eingebettet in
einer aufgeschäumten, diffusionsdichten
mindestens 13 mm dicken Isolierung.

Grundrahmen und Aufbau des Gerätes aus
verzinktem Stahlblech, mit einer hoch-
festen, strapazierfähigen Mehrschicht-
lackierung.

Wasserverrohrung aus Schwarzrohr, ver-
sehen mit 13 mm starker, diffusions-
dichter Isolierung.

Wasserkreis bestehend aus Hochleis-
tungs-Kaltwasser-Bloc-Pumpe, Sicher-
heitsventil, wartungsfreundlichem
Schmutzfänger, Füllgruppe, Entlüftungs-
ventil, Ausdehnungsgefäss, Druckanzeige,
Überdruckventil und Rückschlagventil
(für Geräte mit Doppelpumpen).

Elektroschaltschrank bestehend aus
Hauptschalter, Sicherungsautomaten,
Pumpenschütz, Ein/Aus-Schalter sowie
Betriebs- und Störmeldung der Pumpe.

Die Pumpen-Tank-Einheit ist mit Einzel-
oder Doppel-Kaltwasserpumpen und
jeweils in verstärkter Ausführung für
hohe Förderhöhen als Sonderausstattung
verfügbar.