Stck Luftgekühlte Flüssigkeitskühler
als Hydronik-System
Fabrikat: Euro-Line
Type     : HRAT 0302

Luftgekühlte Wasserkühlmaschine, mit
Axialventilatoren und vollhermetischen
Scroll-Verdichtern.

Gerätekurzbeschreibung
-----------------------------
Grundrahmen und Aufbau des Gerätes aus
verzinktem Stahlblech, mit einer hoch-
festen, strapazierfähigen "Mehrschicht-
lackierung" versehen.

Langsamlaufende Axialventilatoren.

Stetige Regelung der Ventilatordrehzahl
(Winterregelung) in Abhängigkeit des
Kältemitteldruckes.

Mikroprozessorregelung, komplett mit
Tastatur und Anzeige sowie der An-
schlussmöglichkeit an eine Fernbedie-
nung.

Rohrbündelverdampfer

Wasserenschlüsse hinten am Gerät

Türverriegelnder Hauptschalter

Differenzdruckschalter als Strömungs-
überwachung.

Elektrische Verdampferheizung

Tank- und Pumpengruppe zur bauseitigen
Montage unter dem Gerät.

Technische Daten
=============
Kühlleistung              :     74.800 Watt
Wassermenge            :         12,9 cbm/h
Schallpegel 1m          :           66 dB(A)
Leistungsaufn.           :      3.070 Watt
Nennstromaufnahme :        64,7 Amp.
Anlaufstrom               :      210,0 Amp.
Spannung                   :         400 Volt

Abmessungen
-----------------
Höhe  :  1.420 mm
Breite :  2.795 mm
Tiefe  :  1.120 mm

Gewicht:    770 kg