Mobiles Raumklimagerät in Kompaktbauweise, 
mit Abluftschlauch
Fabrikat: Euro-Line
Type     : Oscar Super A Plus

Gerätebeschreibung
--------------------------------
Formschönes Gehäuse aus schlagfestem 
Kunststoff. Luftansaug frontseitig über die 
gesamte Gerätebreite. Luftausblasgitter 
horizontal und vertikal verstellbar. 
Abluftschlauch ø 128 mm, Länge 1,0 m mit 
Aufsteckdüse. Luftfilter leicht zugänglich und 
auswaschbar. 3,3 Liter Kondensatwasser-
Behälter im Gerät eingebaut. Das Gerät ist mit 
Rollen versehen und lässt sich somit leicht von 
Raum zu Raum transportieren. Tangential-
ventilator zweistufig schaltbar. Rollkolben-
kompressor für besonders leisen und energie-
sparenden Betrieb. Elektronische Regelung 
am Gerät, mikroprozessorgesteuerter Betriebs-
ablauf für optimalen Klimakomfort. Kältesystem 
werkseitig mit umweltfreundlichem Kältemittel 
R 410 A gefüllt.

Funktionen der elektronischen Regelung:

- Ein/Aus - Kühlen
- Temperaturwahl
- Ventilatorgeschwindigkeit

Technische Daten:
===============
Kühlleistung                         :	        2.100 W
Leistungsaufnahme 
Kühlbetrieb                          :	           700 W
Leistungszahl EER              :	          2,75
Energieeffizienzklasse         :	               A
Durchschn. Jahres-
energieverbrauch (500 Std.):              350 kWh 
Luftleistung Kühlbetrieb
(min. / max.)                        :     260 / 310 m³/h
Entfeuchtungsleistung
 Kühlbetrieb                         :	            1,0 l/h
Entfeuchtungsleistung
Entfeuchterbetrieb 
(30°C/80% r. F.)                   :             42,0 l/24h
Spannung                            : 230 Volt/50 Hz.

Abmessungen
----------------------
Höhe :   870 mm 
Breite:    450 mm 
Tiefe :    363 mm

Gewicht:	30 kg