SANICONDENS Kondensatpumpe

entsorgt das anfallende Kondensat der 
Umluftkühlgeräte. Über einen Schwimmer-
schalter wird die Pumpe automatisch
zu- und abgeschaltet. Zusätzlich kann 
über einen Sicherheitsschalter (Alarm-
schaltung) das Umluftkühlgerät abgesch-
altet werden und verhindert so ein über-
laufen der Pumpe (optional). 

Technische Daten:
Typ           SANICONDENS
E-Anschluss   230 V,50 Hz
Tankinhalt    1,9 Liter
Länge:        250 mm
Breite:       127 mm
Höhe:         178 mm
Fördermenge 
max:          294 l/h
Förderhöhe:     4 m
Förderweite:   40 m
Gewicht:      2,8 kg   

Im Lieferumpfang bereits enthalten:

6 m Ablaufschlauch 3/8"