Kondenswasserpumpe mit Wanne und Schwimmerschalter zur Pumpensteuerung und potentialfreiem Sicherheits-Schwimmerschalter.

"AB-2F"

Technische Daten
=============
Förderhöhe    : max.   3,5 Meter
Fördermenge :  max. 140 l/h
Netzanschluß :          230 Volt

Abmessungen: 193 x 292 x 133 mm