Fahrbarer Luftentfeuchter
Fabrikat: Euro-Line
Type    : Ecodry 16 BI

Der Entfeuchter ist vielseitig einsetzbar und leistungsstark.
Er sorgt für die richtige Luftentfeuchtung und damit für optimale Lebensbedingungen für den Menschen und die Gebrauchs- und Einrichtungsgegenstände die ihn umgeben.

Dank der geringen Geräuschentwicklung läßt sich das Gerät überall einsetzen.

Vorteile
======
Doppeltes Kondenswasserentsorgungssystem
-------------------------------------------------------
Die abgeführte Feuchtigkeit kann entweder in einem Tank gesammelt oder über einen Schlauch entsorgt werden.

Feuchtigkeitsregler
-----------------------
Der gewünschte Feuchtigkeitsgrad kann ganz nach individuellen Wünschen eingestellt werden.

Hochleistungsverdampfer
-------------------------------
Die besondere Bauweise des Verdampfers ermöglicht, trotz geringen Platzbedarfs, eine hervorragende Entfeuchtungsleistung.

Luftfilter
----------
Leicht zugänglich und daher problemlos zu reinigen, filtert er Schwebestoffe, wie Flaum, Flusen, Staub oder Tierhaare aus der Luft und beugt Bakterienwucherung vor.

Elektronische Bedienungselemente
------------------------------------------
Garantieren Ansprechgenauigkeit und höchste Sicherheit.

Tanksicherungssystem
----------------------------
Eine Kontrollampe signalisiert wenn der Tank voll ist, wenn er nicht oder nicht richtig eingesetzt ist.

Technische Daten
==============
Kältemittel             :  R 134 a
Entfeuchtung         :       16 l/24h
Leistungsaufnahme:     320 cbm/h
Tankinhalt             :         5 ltr.
Spannung             :     230 Volt
Frequenz              :       50 Hz

Abmessungen
-----------------
Höhe   :  620 mm
Breite  :  310 mm
Tiefe   :  300 mm

Gewicht:   16 kg