Mobiles Split-Klimagerät auf Rädern
zum Kühlen und Lüften
Fabrikat: Euro-Line
Type    : Oscar Twin 14 AQ Free

Ausstattungsmerkmale
-------------------------------
- Flexibler Schlauch ( 2,1 Meter ) für
  die Einheitsverbindung
- Frontale Absaugung mit grossen
  Filtern
- Automatische Kondenswasserentsorgung
  in den Behälter (Verdampfung)
- Enteisungsmodus des Wärmetauschers
- Elektronischer kreisförmiger und
  hochempfindlicher Temperaturregler
  (Temperaturbereich 15 bis 31 Grad C)
- Kompressorschutz
  (3 Minuten Verspätung bei Inbetrieb-
  setzung des Gerätes)
- Hängekorb oder Aufhängungsbügel für
  die Ausseneinheit
- Hochleistungsfilter mit Aktivkohle
  ( auf Anfrage )

Technische Daten
==============
Kühlleistung            :       3.900 Watt
Kältemittel              :       R 407 C
Luftleistung             :          460 cbm/h
Entfeuchtung          :           1,6 l/h
Leistungsaufnahme:       1.350 Watt
Stromaufnahme      :           6,2 Amp.
Spannung               :          230 Volt

Energieeffizienzkl.   :             C
Jährl. Energieverbr.
(500 h)                     :        675 kWh

Abmessungen
--------------------
Innenteil :   Höhe    =   800 mm
                   Breite   =   470 mm
                   Tiefe    =   310 mm

                 Gewicht =    41 kg

Aussenteil: Höhe    =   490 mm
                   Breite   =   525 mm
                   Tiefe    =   250 mm

            Gewicht =    13 kg