Hydronik-Kassetten-Einbaugerät im Euro-
Deckenraster als Zweileiter-Ausführung
Fabrikat: Euro-Line
Type    : 42 GWC 004

Gerätebeschreibung
-------------------------------
Attraktives Decken-Einbaugerät in 
modernem Styling mit sehr geringer Bau-
höhe (298 mm) in 2-Leiter-Ausführung.

Gehäuse aus verzinktem Stahlblech, 
schall- und wärmedämmend verkleidet. 
Luftausblasgitter aus hellem Kunststoff 
mit Parallel-Lamellen, Luftansaug von 
unten über regenerierbaren Synthetik-
Filter. Luftausblas wahlweise nach 2, 3 
oder 4 Seiten.

Ein Frischluftanteil und ein Kanalan-
schluß für benachbarte Räume ist 
serienmäßig vorgesehen. Nach Öffnen 
des Luftansauggitters ist die Elektro-
nik und alle wichtigen Einbauteile 
des Gerätes leicht zugänglich.

Serienmäßig ist eine Kondensatpumpe 
mit einer Förderhöhe von bis zu 500 mm 
über Unterkante Zwischendecke ein-
gebaut.

Luftkühler
----------------
2- bzw. 3-reihiger runder Wasser-/Luft-
Hochleistungs-Wärmetauscher aus 
mechanisch geweiteten Cu-Rohren 
mit durchgehenden Alu-Rippen, Ent-
lüftungsund Entleerungsventilen sowie 
Messinganschlüssen.

Ventilator
--------------
Ein neuer Radial-Ventilator mit drei-
stufigem Motor bewirkt eine gleich-
mäßigere Luftverteilung und 
Geräuschminderung.

Schaltkasten
--------------------
Komplett intern verdrahtet, ausgerüstet 
mit: 
   - Klemmleiste für Wechselstroman-
     schluß und Anschlußklemmen für 
     Fernbedienung.

Technische Daten
==============
Kühlleistung: 2.400 Watt
Luftleistung: 660 cbm/h
Schallpegel: 24/ 29/ 40 dB(A)
Leistungsaufnahme.: 70 Watt
Wasserdruckverlust: 9 kPa
Wassermenge: 0,115 l/s
Stromaufnahme: 0,26 Amp.
Spannung: 230 Volt

Abmessungen
===========
Innenteil
-------------
Höhe: 298 mm
Breite: 575 mm
Tiefe: 575 mm

Gewicht: 19 kg

Blende
----------
Höhe: 30 mm
Breite: 720 mm
Tiefe: 720 mm

Gewicht: 2,5 kg