Split-Klimagerät als Kassettenmodell / 
R407C
Fabrikat: Euro-Line 
Type     : ASR-525-CL

komplett mit Deckenblende und
automatischem Wiederanlauf nach
Stromausfall.

Inkl. Infrarotfernbedienung, gegen
Aufpreis mit Kabelfernbedienung.

Gerätebeschreibung
--------------------------------
Gehäuse aus verzinktem Stahlblech,
schall- und wärmedämmend ausge-
kleidet. Besonders geräuscharmer,
direkt angetriebener 3D-Turbo-
ventilator, statisch und dynamisch
ausgewuchtet. Motor mit Wicklungs-
schutz.

Luftausblasöffnungen in 4 Richtungen.
Steuerung der Luftströmung über
motorgetriebene Luftlenklamellen,
manuelle oder automatische Luft-
mengenregulierung in Abhängigkeit
von der Raumtemperatur.

Verdampfer aus Kupferrohr mit aufge-
pressten Aluminium-Lamellen. Konden-
satablaufsystem mit eingebauten 
Kondensatheber und Sicherheits-
schwimmerschalter in Kunststoff-
Auffangwanne.

Anschlussöffnungen für Frischluft und
zur Weiterführung der Zuluft über 
kurze Kanäle werkseitig vorgesehen.
Luftansauggitter nach unten klapp-
bar, mit leicht herausnehmbarem,
reinigungsfähigen Langzeit-Luftfilter.

Technische Daten
===============
Kühlleistung: 7.300 Watt
Luftleistung: 1.140 cbm/h
Geräuschpegel: 41 / 47 dB(A)
Entfeuchtung: 3,6 l/h
Spannung: 400 Volt
Energieeffizienzkl: D
Leistungszahl EER/COP: 2,67

Abmessungen
----------------------
Höhe: 338 mm
Breite: 860 mm
Tiefe: 860 mm

Gewicht: 27 kg