Split-Klimagerät als Deckenunterbau-
modell / R407C
Fabrikat: Euro-Line  
Type    : ACR-536-C

Mit eingebauter Winterregelung und
automatischem Wiederanlauf nach
Stromausfall.

Inkl. Infrarotfernbedienung, gegen
Aufpreis mit Kabelfernbedienung.

Gerätebeschreibung
--------------------------------
Gehäuse aus verzinktem Stahlblech,
schall- und wärmedämmend ausge-
kleidet. Besonders geräuscharmer,
direkt angetriebener 3D-Turbo-
ventilator, statisch und dynamisch
ausgewuchtet. Motor mit Wicklungs-
schutz.

Luftausblasöffnungen in 4 Richtungen.
Steuerung der Luftströmung über
motorgetriebene Luftlenklamellen,
manuelle oder automatische Luft-
mengenregulierung in Abhängigkeit
von der Raumtemperatur.

Verdampfer aus Kupferrohr mit aufge-
pressten Aluminium-Lamellen. Konden-
satablaufsystem mit eingebauten 
Kondensatheber und Sicherheits-
schwimmerschalter in Kunststoff-
Auffangwanne.

Anschlussöffnungen für Frischluft und
zur Weiterführung der Zuluft über 
kurze Kanäle werkseitig vorgesehen.
Luftansauggitter nach unten klapp-
bar, mit leicht herausnehmbarem,
reinigungsfähigen Langzeit-Luftfilter.

Technische Daten
===============
Kühlleistung: 10.600 Watt
Luftleistung: 1.800 cbm/h
Geräuschpegel: 39 / 47 dB(A)
Entfeuchtung: 4,7 l/h
Spannung: 400 Volt
Energieeffizienzkl: D
Leistungszahl EER/COP: 2,67

Abmessungen
----------------------
Höhe: 240 mm
Breite: 1.575 mm
Tiefe: 670 mm

Gewicht: 38 kg

----

Verflüssiger-Einheit / R 407c
Fabrikat: Euro-Line 
Type     : AER-536-SCL3E

mit eingebauter Winterregelung

Gerätebeschreibung
--------------------------------
Gehäuse aus verzinktem Stahlblech mit
Einbrennlackierung, Rollkolbenverdichter
mit Flüssigkeitsabscheider und Flüssig-
keitseinspritzung. Elektronisches 
Phasenwächterrelais des Verdichters, 
Überstromauslöser, schallgedämpft 
gekapselt und schwingungsfrei gelagert.

Luftgekühlter Kondensator in gross-
flächiger, gebogener Ausführung aus
Kupferrohr mit Alu-Lamellen.

Kältemittelkreislauf aus Kupferrohr,
Hochdruckschalter, Hochdruckan-
schluss, Absperrventile mit Füllstutzen
und Bördelanschlüsse für Kältemittel-
leitungen, vorgefüllt mit Kältemittel
R 407 C und Esteröl.

Geräuscharmer, langsam laufender
Axialventilator, statisch und dynamisch
ausgewuchtet, schwingungsgedämpft
gelagert. Ventilatormotor mit internem
Wicklungsschutz. Luftaustritt hori-
zontal.

Elektronische Kondensatordruck-
regelung für Betrieb bis -15 Grad C.

Technische Daten
===============
Kühlleistung: 10.600 Watt
Kältemittel: R 407 C
Geräuschpegel: 54 dB(A)
Leistungsaufnahme: 3,97 kW
Spannung: 400 Volt

Energieeffizienzkl: D

Abmessungen
----------------------
Höhe: 1.235 mm
Breite: 940 mm
Tiefe: 340 mm

Gewicht: 104 kg