Split-Klimagerät als Wandmodell
Fabrikat: Euro-Line 
Type     : AW-28-AL

inkl. Infrarot-Fernbedienung und
automatischem Wiederanlauf nach
Stromausfall.

Gerätebeschreibung
--------------------------------
Gehäuse aus weißem Kunststoff, schall-
und wärmedämmed ausgekleidet. 
Hochklappbares Lufteintrittsgitter auf 
der Vorderseite mit dahinter liegendem, 
herausnehmbarem, regenierbarem
Filter.

Luftaustritt auf der Unterseite mit 
einstellbaren Luftleitlamellen zur seit-
lichen Luftverteilung. Luftrichtung 
automatisch über Auto-Deflektor.

Die statisch und dynamisch aus-
gewuchteten Tangentialventilatoren (dre-
istufig) gewährleisten einen geräusch-
armen Betrieb.

Mikroprozessorregelung. Verdampfer aus
Cu-Rohr mit aufgepreßten Aluminium-
Lamellen.

Die Infrarot-Fernbedienung mit Raum-
temperaturfühler schaltet bis zu einer
Entfernung von 10 m folgende 
Funktionen:

- Ein/Ausschalten
- Wahl der Betriebsart
  -Automatik,
  -Kühlen,
  -mildes Trocknen,
  -Umluft
- 3-Gebläsestufen, automatische/
  manuelle Gebläsestufenumschaltung
- Einstellen der Raumtemperatur 
  Temperatureinstellung von 16 bis
  30 Grad C
- Zeitschaltuhr Zeiteinstellung in 
  24 Std. Echtzeit sowie 1 Std. 
  Aus-Schaltuhr
- Nachtanhebung
- Einstellen der Zuluftrichtung
- Einschalten der Zuluftlenkautomatik
- LC-Display
- Soll/Ist-Temperaturanzeige
- Auto-Deflektro Ein/Aus
- Temperaturmessung zwischen In-
  frarot-Fernbedienung und Inneneinheit
  umschaltbar

Technische Daten
===============
Kühlleistung: 2.750 Watt
Luftleistung: 450 cbm/h
Schalldruckpegel: 35 / 40 dB(A)
Entfeuchtung:  0,8 l/h
Spannung: 230 Volt
Leistungszahl EER: 3,41

Abmessungen
----------------------
Höhe: 285 mm
Breite: 810 mm
Tiefe: 190 mm

Gewicht: 11 kg

------

Verflüssiger-Einheit in Wärmepumpen-
ausführung / R410A
Fabrikat: Euro-Line 
Type: AE-28-AH

Gerätebeschreibung
--------------------------------
Das Gehäuse der Außeneinheit besteht aus
verzinktem Stahlblech und ist durch eine
Einbrennlackierung doppelt korrosionsge-
schützt.

Rollkolbenverdichter mit Überstrom-
auslöser und thermischem Überlastschütz 
schallgedämpft gekapselt und schwin-
gungsfrei gelagert.

Luftgekühlter Verflüssiger in groß-
flächiger, gebogener Ausführung aus 
Kupferrohr mit Alu-Lamellen. Absperr-
ventile mit Füllstutzen und Bördelan-
schlüße für Kältemittelleitungen vor-
gefüllt mit Kältemittel R410A für eine 
Leitungslänge bis zu 7,5 m. Bördel-
anschlüsse 6,35 mm (1/4") 
und 9,53 mm (3/8").

Geräuscharmer, langsam laufender
Axialventilator, statisch und dynamisch
ausgewuchtet, schwingungsgedämpft
gelagert. Ventilatormotor mit internem
Wicklungsschutz. Luftaustritt 
horizontal.

Serienmäßig mit elektronischer Konden-
satordruckregelung für Betrieb bis
-15 Grad C.

Technische Daten:
===============
Kühlleistung: 2.750 Watt
Heizleistung: 2.850 Watt
Kältemittel: R410A
Geräuschpegel: 40 dB(A)
Leistungsaufnahme
- Kühlen: 800 Watt
- Heizen: 890 Watt
Betriebsstrom          
- Kühlen: 3,6 Amp.
- Heizen: 4,0 Amp.
Anlaufstrom: 18,7 Amp.
Spannung: 230 Volt
Energieeffizienzkl.   
- Kühlen: A
- Heizen: D

Abmessungen
-----------------------
Höhe: 610 mm
Breite: 795 mm
Tiefe: 290 mm
Gewicht: 35 kg