Verflüssigereinheit, luftgekühlt,
zwei Kältekreise
Fabrikat: Euro-Line
Type    : 38 DCF 218G-703

Gerätebeschreibung
---------------------------
Die neue attraktive, kompakte luftge-
kühlte Kältemaschine, gefertigt aus
wetterfesten Materialien. Das dauer-
hafte Finish hält extrem klimati-
schen Bedingungen und atmosphärischen
Verunreinigungen stand. Das Aussenge-
rät vereint zwei voneinander unabhän-
gige Kältekreise in einem Gehäuse.
Das robuste und schwingungsfrei lau-
fende Aussengerät benötigt nur eine
kleine Stellfläche und kann im Freien
am Boden, an der Aussenwand oder auf
Balkons installiert werden.

Verdichter
--------------
Zwei leistungsstarke, laufruhige und
geräuscharme heissgasgekühlte Rollkol-
benverdichter garantieren einen ener-
gieeffizienten Betrieb.

Luftgekühlter Verflüssiger
-----------------------------------
Der nach neuesten Techniken konzipierte
luftgekühlte Verflüssiger besteht aus
Kupferrohr mit aufgewalzten Aluminium-
rippen.

Ventilator
--------------
Direktangetriebener Axialventilator mit
neu entwickeltem Lüfterrad für noch
mehr Luftleistung bei gleichzeitiger
Reduzierung der Schallemission.

Kältemittelkreislauf
-------------------------
Alle für den Betrieb des Aussengerätes
erforderlichen kältetechnischen Kompo-
nenten sind bereits werkseitig vor-
handen. Die Kältemitteleinspritzung
erfolgt aus Geräuschgründen im Aussen-
gerät. Das Gerät besitzt Bördelan-
schlüsse. (Anschluss für 3/8 und 1/4")

Kältetechn. Sicherheitseinrichtungen
--------------------------------------------------
Hoch- und Niederdruckschalter als
Schutz gegen zu hohen Verflüssigungs-
druck bzw. zur Überwachung von Kälte-
mittelverlust sind werkseitig in-
stalliert.

Schaltkasten
------------------
Die elektrischen Einrichtungen sind an-
schlussfertig an eine Klemmleiste ver-
drahtet. Ebenfalls standardmässig ent-
halten ist eine elektrische Verflüssi-
gungsdruckregelung zur Steuerung der
Verflüssigerlüftermotordrehzahl, wo-
durch der Betrieb bis zu einer Aussen-
temperatur von -15 Grad C möglich ist.

Technische Daten
==============
Kühlleistung          : 2x     4.770 Watt
Kältemittel             :         R 407 C
Schallpegel/1 m    :               62 dB(A)
Leistungsaufn.      : 2x     1.950 Watt
Betriebsstrom       : 2x         8,6 Amp.
Anlaufstrom          :               49 Amp.
Betriebsspannung:             230 Volt

Energieeffizienzkl.  :               E
Jährl. Energieverbr.
(500 h)                    : 2x      975 kWh

Abmessungen
--------------------
Höhe   :    795 mm
Breite :  1.030 mm
Tiefe  :     465 mm

Gewicht:    110 kg