EUROLINE  LUFTGEKÜHLTE  SPLIT- KÄLTEMASCHINE 38GLS 24 G

Die neue, attraktive kompakte luftgekühlte Kältemaschine gefertigt aus wetterfesten Materialien mit einem Kunststoff-Ausblasgrill. Das dauerhafte Finish hält extremen klimatischen Bedingungen und atmosphärischen Verunreinigungen stand. Durch neue Technologien bei der Komponentenfertigung wurden eine wesentliche Volumenverkleinerung und damit auch Gewichtsreduzierung erzielt. Das Außengerät wurde speziell für das Alternativ-Kältemittel R 410A neu konzipiert. Das robuste und schwingungsfrei laufende Außengerät benötigt nur eine kleine Stellfläche und kann im Freien am Boden, an der Außenwand oder auf Balkons installiert werden.

VERDICHTER

Ein neu für Kältemittel R 410A entwickelter Scrollverdichter garantiert noch leiseren Betrieb mit hoher Leistung bei minimalem Stromverbrauch und erhöht zudem auch die Leistungszahl.

LUFTGEKÜHLTER VERFLÜSSIGER

Der nach neuesten Techniken für Kältemittel R 410A konzipierte luftgekühlte Verflüssiger besteht aus Kupferrohr mit aufgewalzten Aluminiumrippen.

VENTILATOR

Direktangetriebener Axialventilator mit neu entwickeltem Lüfterrad für noch mehr Luftleistung bei gleichzeitiger Reduzierung der Schallemission.

KÄLTEMITTELKREISLAUF

Alle für den Betrieb des Außengerätes erforderlichen kältetechnischen Komponenten sind bereits werkseitig vorhanden. Die Kältemitteleinspritzung erfolgt aus Geräuschgründen im Außengerät.
Das Gerät besitzt Bördelanschlüsse (Anschluß f. ½”  u. ¼” ).

KÄLTETECHNISCHE SICHERHEITSEINRICHTUNGEN

Hoch– und Niederdruckschalter als Schutz gegen zu hohen Verflüssigungsdruck bzw. zur Überwachung von Kältemittelverlust sind werkseitig installiert.

SCHALTKASTEN

Die elektrischen Einrichtungen sind anschlußfertig an eine Klemmleiste verdrahtet.
Ebenfalls standardmäßig enthalten ist eine elektronische Verflüssigerdruckregelung zur Steuerung der Verflüssigerlüftermotordrehzahl, wodurch der Betrieb bis zu einer Außentemperatur von –15 °C möglich ist.

TECHNISCHE DATEN

Betriebs-Kälteleistung		KW	
			
Gesättigte Sauggastemperatur		°C	
			
Außentemperatur max.	+ 43	°C	
Außentemperatur min.	-15	°C	
			
Luftvolumenstrom	556	l/s	
Lüfteranzahl	1	Stck.	
Verdichteranzahl	1	Stck.	
Kältemittel	R410A		
Kältemittelmenge	1,175	kg	
			
ELEKTRISCHE DATEN VERDICHTERMOTOR			
Leistungsaufnahme bei Betriebsbedingungen		KW	
Nennstrom	4,8	A	
Anlaufstrom	32	A	
Spannung/Frequenz	400/3/50	V/Ph/Hz	
			
ELEKTRISCHE DATEN LÜFTERMOTOR			
Nennstrom 	0,29	A 	
Spannung/Frequenz	230/1/50	V/Ph/Hz	
			
Breite/Tiefe/Höhe	800/300/590	mm	
Betriebsgewicht 	51	kg	
			
Fabrikat:		 CARRIER	
Typ:		38 GLS 24 G	
			
Preis frei Lieferanschrift ohne Abladen :	....................	DM	
Technische Änderungen vorbehalten

ZUBEHÖR

INBETRIEBNAHME, EINREGULIERUNG UND ÜBERGABE

Der betriebsfertig aufgestellten und elektroseitig angeschlos-
senen  Geräte  sowie  der  bauseitig vorverlegten Kältemittel-
leitungen; bei gleichzeitiger Einweisung des Bedienungsper-
sonals unter Zugrundelegung einer Anreise.                               DM......