EUROLINE HYDRONIK-KASSETTE  42GWC 016  

Attraktives Decken-Einbaugerät in modernem Styling mit sehr geringer Bauhöhe (298 mm) - als 42GWC in 2-Leiter-Ausführung; Gehäuse aus verzinktem Stahlblech, schall und wärmedämmend verkleidet. - Luftausblasgitter aus hellem Kunststoff mit Parallel-Lamellen; Luftansaug von unten über regenerierbaren Synthetik-Filter - Luftausblas wahlweise nach 2, 3 oder 4 Seiten. Ein Frischluftanteil und ein Kanalanschluß für benachbarte Räume ist serienmäßig vorgesehen. Nach Öffnen des Luftansauggitters ist die Elektronik und alle wichtigen Einbauteile des Gerätes leicht zugänglich. Serienmäßig ist eine Kondensatpumpe mit einer Förderhöhe von bis zu 500 mm über Unterkante Zwischendecke eingebaut. 

LUFTKÜHLER

2- bzw. 3-reihiger runder Wasser/Luft-Hochleistungs-Wärmetauscher aus mechanisch geweiteten CU-Rohren mit durchgehenden Alu-Rippen, Entlüftungs- und Entleerungsventilen sowie Messinganschlüssen.

VENTILATOR

Ein neuer Radial-Ventilator mit dreistufigem Motor bewirkt eine gleichmäßigere Luftverteilung und Geräuschminderung.

SCHALTKASTEN

Komplett intern verdrahtet, ausgerüstet mit: Klemmleiste für Wechselstromanschluß (230V/1/N/50Hz) und Anschlußklemmen für Fernbedienung.

TECHNISCHE DATEN 

Betriebs-Kälteleistung		KW	
			
Kaltwassereintrittstemperatur		°C	
Kaltwasseraustrittstemperatur		°C	
Kaltwasservolumenstrom 		I/s	
Druckverlust  		kPa	
Kaltwasseranschlüsse	1	”	
			
Raumluftzustand		°C/ % R.F.	
			
Luftvolumenstrom H/M/N                                                 	361/253/153	l/s	
Lüfteranzahl	1	Stck.	
			
ELEKTRISCHE DATEN LÜFTERMOTOR			
Nennstrom 	0,60	A	
Leistungsaufnahme	140	W	
Spannung/Frequenz	230/1/50	V/Ph/Hz	

ABMESSUNGEN			
Breite/Tiefe/Höhe  Gerät	825/825/298	mm	
Breite/Tiefe/Höhe  Gitter	960/960/30	mm	
Betriebsgewicht 	43	kg	
			
Fabrikat:		 CARRIER	
Typ:		42 GWC 016 	
			
Preis frei Lieferanschrift ohne Abladen :	....................	DM	
Technische Änderungen vorbehalten 

ZUBEHÖR 
FERNBEDIENUNGEN
Als Wandregler für Oberflächenmontage mitEIN/AUS- und Drehzahlwählschalter                                            ............DM                                                  
Als Wandregler für Oberflächenmontage mit 
Drehzahlwählschalter, Thermostat und Tempe-
raturanzeige	............DM

Als Wandregler für Oberflächenmontage mit
EIN/AUS-, Drehzahlwähl- und Handumschalter
Heizen-Kühlen sowie Thermostat	............DM

Als Wandregler für Oberflächenmontage mit
EIN/AUS- und Drehzahlwählschalter, Thermostat
und automatischer Umschaltung Heizen-Kühlen                          ............DM

Aktivkohlefilter
Zur Filterung unangenehmer Gerüche
z.B.Tabakrauch                                                                ............DM

Antibakterienfilter
Zur Filterung von Schwebstoffen in der Luft                    ............DM

Zusatz-Kondensatpumpe  ab 500 mm                         ............DM

INBETRIEBNAHME, EINREGULIERUNG UND ÜBERGABE

Der betriebsfertig aufgestellten und elektroseitig
angeschlossenen  Geräte  sowie  der   bauseitig 
vorverlegten  Leitungen;  bei  gleichzeitiger  Ein-
weisung    des  Bedienungspersonals   unter Zu-
grundelegung einer Anreise.                                                ............DM