Split-Deckeneinbaugerät als Kasten-
gerät für Kanalanschluss
Fabrikat: Euro-Line
Type    : 40 JX 012

Gerätebeschreibung
---------------------------
Kompaktes Decken-Einbaugerät mit
flachem Profil zum Einbau in die
Zwischendecke. Das Gehäuse ist aus
verzinktem Stahlblech hergestellt.
Durch das mit Synthetikfaser ausge-
kleidete Gehäuse werden Geräusche
absorbiert und Kondensatbildung
reduziert. Kondensatablaufwanne aus
Polystyrol.

Luftansaug durch entsprechendes Posi-
tionieren eines Luftkanals von der
Rückseite über waschbaren Acrylluft-
filter. Luftausblas entweder direkt
oder über bauseitige Luftkanäle.
(Anschlussflansche für Luftansaug und
Luftausblas am Gerät vorhanden). Das
Innengerät eignet sich für den Betrieb
mit Kältemittel R 407 C und Kältemittel
R 410 A. Gerät mit Bördelanschlüssen.

Verdampfer
----------------
Schräg eingebauter Wärmetauscher aus
nahtlosem Cu-Rohr mit aufgepressten
Aluminium-Lamellen für Direktver-
dampfung mit hohem Wirkungsgrad.

Ventilator
-------------
Saugend angeordneter, direkt ange-
triebener dreistufiger Radialventilator
mit sehr hohem verfügbaren statischen
Druck.

Regelung
-------------
Über einen Mikroprozessor und verdrah-
teter Fernbedienung mit Flüssigkris-
tallanzeige (Zubehör) können die
individuellen Komfortbedingungen
ausgewählt werden:
Betriebsart, Ventilatordrehzahl,
Temperatur und Zeitgeberbetrieb.
Eine Verdichter-Einschalt-Verzögerung
ist im Steuersystem integriert.

Technische Daten
==============
Kühlleistung         :          3.410 Watt
Luftmenge            :             500 cbm/h
Schallpegel 2,5m :   31/ 32/ 34 dB(A)
Entfeuchtung        :             k.A.
Stat. Pressung      :              40 Pa
Betriebsspannung:            230 Volt

Abmessungen
-------------------
Höhe   :    220 mm
Breite :     725 mm
Tiefe  :     555 mm

Gewicht:     23 kg