EUROLINE SPLIT-SYSTEM-KONSOLEN-INNENGERÄT  42 VKX  012

Klimatruhe in elegantem, modernen Gerätedesign; geeignet sowohl für vertikale als auch horizontale Montage. Tragende Teile aus verzinktem Stahlblech, Gehäuse in heller Farbe. Die Verbindungsleitungen von der Verflüssigereinheit können wahlweise von drei Seiten in das Gerät geführt werden. Leicht zugängliche auswechselbare Umluftfilter. Manuell einstellbare Luftleitlamellen. Bördelanschlüsse.

VERDAMPFER

Durch ein neues Technologie-Konzept bei der Wärmetauscher-Fertigung aus Kupferrohr mit Aluminiumlamellen wurde die Geräteabmessung reduziert und die Leistung erhöht. 

VENTILATOR

Ein neuer Radial-Ventilator mit zweistufigem Motor bewirkt eine gleichmäßigere Luftverteilung und Geräuschminderung.

REGELUNG

Über einen Mikroprozessor und Infrarot-Fernbedienung mit Flüssigkristallanzeige können die individuellen Komfortbedingungen ausgewählt werden: Betriebsart, Ventilatordrehzahl, Temperatur und Zeitgeberbetrieb. Eine Verdichter-Einschalt-Verzögerung ist im Steuersystem integriert.

TECHNISCHE DATEN

Betriebs-Kälteleistung		KW	
			
Raumluftzustand   		°C /  % R.F.	
			
Luftvolumenstrom  H/N	150/108	l/s	
Lüfteranzahl	1	Stck.	
Kältemittel	R407C/R410A		
			
ELEKTRISCHE DATEN LÜFTERMOTOR			
Nennstrom 	0,40	A	
Leistungsaufnahme	75	W	
Spannung/Frequenz	230/1/50	V/Ph/Hz	
			
ABMESSUNGEN			
Breite/Tiefe/Höhe  Gerät	860x235x595	mm	
Betriebsgewicht 	23	kg	
			
Fabrikat:		 CARRIER	
Typ:		42 VKX 012	
			
Preis frei Lieferanschrift ohne Abladen :	....................	DM	
Technische Änderungen vorbehalten

ZUBEHÖR

Aktivkohlefilter
Zur Filterung unangenehmer Gerüche
z.B.Tabakrauch                                                 ...................       DM
                                                                               
Antibakterienfilter
Zur Filterung von Schwebstoffen in der Luft     ...................        DM                                                             

Elektro – Heizung                                            ...................        DM

Horizontale Tropfwanne mit 
Deckenmontagesatz                                       ...................        DM

PWW – Heizregister                                        ...................        DM
 
Kabel-Fernbedienung                                     ...................        DM

Kondensatpumpe                                           ...................         DM                           

INBETRIEBNAHME, EINREGULIERUNG UND ÜBERGABE

Der betriebsfertig  aufgestellten und elektroseitig 
angeschlossenen  Geräte   sowie   der  bauseitig 
vorverlegten Kältemittelleitungen;  bei gleichzeiti-
ger Einweisung des  Bedienungspersonals unter 
Zugrundelegung einer Anreise.                             
                                                                           ...................       DM