Euroline HYDRONIK -HI-WALL-INNENGERÄT  42 WHE 020

Elegantes, extrem leises Klimagerät zur Wandmontage im neuen Design mit leicht geschwungener Linienführung und klassischer weißer Farbgebung. Das Innengerät wird über flexible Rohrleitungen mit der Grundplatte verbunden. Auf der Grundplatte befindet sich ein vormontiertes Drei-Wege-Ventil mit Absperreinrichtungen. Das Entlüftungsventil des Wärmetauschers ist an der Oberseite positioniert. Als 42 WHE in 2-Leiter-Ausführung mit zusätzlich am Wärmetauscher installiertem Elektro-Heizregister; Einstellbare Luftleitlamellen sorgen für individuelle Komfortregelung. Der Luftfilter ist leicht zu erreichen und zu reinigen. 

LUFTKÜHLER

Durch ein neuartiges Technologiekonzept bei der Wasser/Luft-Wärmetauscher-Fertigung aus Kupferrohr mit Aluminiumlamellen wurde die Geräteabmessung reduziert und die Leistung erhöht. 

VENTILATOR

Ein neuer Tangential-Ventilator mit dreistufigem Motor bewirkt eine gleichmäßigere Luftverteilung und Geräuschminderung.

SCHALTKASTEN

Komplett intern verdrahtet, ausgerüstet mit: Klemmleiste für Wechselstromanschluß (230V/1/N/50Hz) und Anschlußklemmen für Fernbedienung und interne Anschlußklemmen für Elektro-Heizung.

TECHNISCHE DATEN 

Betriebs-Kälteleistung		KW	
			
Kaltwassereintrittstemperatur		°C	
Kaltwasseraustrittstemperatur		°C	
Kaltwasservolumenstrom 		I/s	
Druckverlust  		kPa	
Kaltwasseranschlüsse	3/4	”	
			
Raumluftzustand		°C/ % R.F.	
			
Elektr. Heizleistung	2 x 0,5	KW	
Nennstrom 	5	A	
Spannung/Frequenz	230/1/N/50	V/Ph/Hz	
			
Luftvolumenstrom H/M/N                                                 	83/72/59	l/s	
Lüfteranzahl	1	Stck.	
			
ELEKTRISCHE DATEN LÜFTERMOTOR			
Nennstrom 	0,14	A	
Leistungsaufnahme	30	W	
Spannung/Frequenz	230/1/50	V/Ph/Hz	

ABMESSUNGEN			
Breite/Tiefe/Höhe  Gerät	800/190/290	mm	
Betriebsgewicht 	14,5	kg	
			
Fabrikat:		 Euroline	
Typ:		42 WHE 020 	
			
Preis frei Lieferanschrift ohne Abladen :	....................	DM	
Technische Änderungen vorbehalten 

ZUBEHÖR

FERNBEDIENUNGEN
Als Wandregler für Oberflächenmontage mit
EIN/AUS-, Drehzahlwähl- und Handumschalter
Heizen-Kühlen sowie Thermostat	............DM

Aktivkohlefilter
Zur Filterung unangenehmer Gerüche
z.b.Tabakrauch                                                                             ............DM
                                                                                  
Antibakterienfilter
Zur Filterung von Schwebstoffen in der Luft                            ............DM
                                                                        
Kondensatpumpe                                                          ............DM

INBETRIEBNAHME, EINREGULIERUNG UND ÜBERGABE

Der betriebsfertig  aufgestellten und elektroseitig 
angeschlossenen  Geräte   sowie   der  bauseitig 
vorverlegten Kältemittelleitungen;  bei gleichzeiti-
ger Einweisung des  Bedienungspersonals unter 
Zugrundelegung einer Anreise.                             
                                                                                         ............DM