EUROLINE HYDRONIK-RAUMKLIMATRUHEN 42YZ 2 SFRW

Klimatruhe besteht aus verzinktem Stahlblech mit einer Grundlack- und Polyesterlackschicht versehen; mit Füßen als vertikale Ausführung zur Aufstellung am Boden oder zur horizontalen Montage unter der Decke, das Gehäuse ist abnehmbar; eine mitgelieferte Positionierschablone erleichtert die Geräteinstallation.
Tropfwanne aus verstärktem Polypropylene mit Ablaufanschluß sowohl für vertikale als auch horizontale Geräteinstallation. Waschbarer Filter mit Acryl-Filterelement in Rahmen aus verzinktem Stahl leicht erreichbar an der Vorderseite des Gerätes eingebaut.

VENTILATOR

Ein geräuscharmer, dreistufiger, doppelwelliger  Querstrom-Ventilator  mit Kunststoff-Lüfterwalzen der durch einen eingebauten Thermoschutz  abgesichert ist. Die Einheit ist zur Wartung leicht zugänglich. Wahlweise mit geräuscharmen  Radialventilator für Installation mit Kanalanschluß bei hohem statischen Druck.

LUFTKÜHLER

2- bzw. 3-reihiger Wasser/Luft-Wärmetauscher aus nahtlosem Cu-Rohr mit aufgepreßten Alu-Lamellen für Kaltwasser; Messinganschlüsse mit Innengewinde; Entlüftung mit Gewindestopfen; max. Betriebsdruck/-temperatur 14bar/95°C. Die Geräte-Anschlußseite läßt sich leicht von links nach rechts umbauen.

ELEKTRISCHER BEDIENUNGSSCHALTER

Dreistufiger Ventilator-Wahlschalter und elektronische Temperaturregelung mit einer hohen Genauigkeit, wahlweise rechts oder links am Gerät zu installieren.

AUSSTATTUNG

Gehäuse und Füße
Geräteregelung
Drei-Wege-Ventil-Bausatz
Ventilkondensatwanne

TECHNISCHE DATEN 

Betriebs-Kälteleistung		KW	
			
Kaltwassereintrittstemperatur		°C	
Kaltwasseraustrittstemperatur		°C	
Kaltwasservolumenstrom 		I/s	
Druckverlust  		KPa	
Kaltwasseranschlüsse	3/4	”	
			
Raumluftzustand		°C/ % R.F.	
			
Luftvolumenstrom H/M/N                                                 	95/72/46	l/s	
Lüfteranzahl	1	Stck.	
			
ELEKTRISCHE DATEN LÜFTERMOTOR			
Nennstrom 	0,12	A	
Leistungsaufnahme	26	W	
Spannung/Frequenz	230/1/50	V/Ph/Hz	
			
ABMESSUNGEN			
Breite/Tiefe/Höhe  	791/220/543	mm	
Betriebsgewicht 	17	Kg	
			
Fabrikat:		 CARRIER	
Typ:		42 YZ 2 SFRW 	
			
Preis frei Lieferanschrift ohne Abladen :	....................	DM	
Technische Änderungen vorbehalten

ZUBEHÖR

ELEKTRO-HEIZREGISTER                                           ..............DM
Komplett mit Überhitzungsschutz und
Montageanleitung

ZUSATZ-KONDENSATWANNE                                    ..............DM
Wird benötigt bei Deckenmontage

RÜCKLUFTGITTER                                                      ..............DM
Wird zwischen die Standfüße montiert

AUßENLUFTKLAPPE                                                   ..............DM

KONDENSATPUMPE                                                   ..............DM

FERNBEDIENUNG                                                       ..............DM

DECKEN-MONTAGE-SATZ                                        ...............DM

INBETRIEBNAHME, EINREGULIERUNG UND ÜBERGABE

Der  betriebsfertig  aufgestellten und  elektro-
seitig  angeschlossenen  Geräte   sowie   der 
bauseitig vorverlegten Leitungen;  bei gleich-
zeitiger Einweisung des Bedienungspersonals 
unter Zugrundelegung einer Anreise.                                   ..............DM