Split-Truhen/Deckenunterbau-
Klimagerät mit Infrarot-Fernbedienung
Fabrikat: Euro-Line
Type    : 42 VKG 09-703

Gerätebeschreibung
----------------------------
Kompakte Klimatruhe im eleganten,
modernem Gerätedesign; geeignet sowohl
für vertikale als auch horizontale
Montage (Horizontale Tropfwasserwanne
werkseitig installiert). Durch spe-
zielle Halterungen ist eine vereinfach-
te Unterdeckenmontage, ohne Bausatz,
möglich.

Tragende Teile aus verzinktem Stahl-
blech. Gehäuse wahlweise in weiss oder
Aluminium lackiert. Alle wichtigen
Komponenten wie Filter, Ventilator,
E-Motor, Schaltkasten und Kältemittel-
anschlüsse sind durch das ausklappbare
Ansauggitter leicht und schnell
zugänglich. Luftleitlamellen über
E-Motor einstellbar oder schwenkbar im
Automatikbetrieb. Frischlufteinlass
am Gerät möglich.

Alle Geräte sind durch einen Schalter
sowohl für Kühl- wie auch für Wärme-
pumpenbetrieb geeignet.

Verdampfer
----------------
Wärmetauscher gefertigt aus Kupferrohr
mit Aluminiumlamellen und optimiert für
das Kältemittel R410A. Durch Einsatz
von R410A ist das Volumen des Wärme-
tauschers gesenkt worden, wodurch eine
Gewichtsreduzierung und kleinere Ab-
messungen der Geräte erreicht werden.

Ventilator
-------------
Sehr leise laufende Querstrom-Ventila-
toren mit dreistufigem Motor. Lüfter-
drehzahl manuell in 3 Stufen wählbar
oder automatisch in Abhängigkeit der
Raumlast.

Filter
-------
Für eine bestmögliche Luftqualität be-
steht der serienmässige Filtersatz aus
zwei Teilen, einem Acryl-Filter und
einem Zeolit-Filter. Der Acryl-Filter
entfernt die Staubpartikel aus der
Luft. Der Zeolit-Filter bestehend aus
TiO2 (Photo-Katalysator) und Zeolite,
neutralisiert unangenehme Gerüche und
Bakterien. Beide Teile des Filtersatzes
sind waschbar und wiederverwendbar.

Regelung
--------------
Mikroprozessorsteuerung der Innen-
einheit mit folgenden Funktionen:

- Frostschutzfunktion gegen Eisbildung
  am Verdampfer
- Enfrostungsfunktion der Ausseneinheit
  im Wärmepumpenbetrieb
- Schutz gegen Kaltluft. Bewegung im
  Wärmepumpenbetrieb
- Automatischer Wiederanlauf nach
  Stromausfall
- Notbetrieb ohne Infrarot-
  Fernbedienung möglich
- Automatische oder manuelle Wahl
  Ventilatorgeschwindigkeit
- Automatische oder manuelle
  Betriebsarten-Umschaltung
- Verdichter-Einschalt-Verzögerung
- Temperaturfühler-Diagnose
- Testbetrieb

Die Inneneinheit kann wahlweise über
eine Infrarot-Fernbedienung oder eine
Kabel-Fernbedienung (optional) ge-
steuert werden. Für optimale Komfort-
bedingungen können an der Fernbedie-
nung folgenden Funktionen gewählt
werden:

- Betriebsartenwahl zwischen Kühlen,
  Heizen, Entfeuchten oder Automatik
- Wahl der Ventilatordrehzahl
- Einstellung des Temperatursollwertes
- Anzeige der tatsächlichen
  Raumtemperatur (nur bei Kabel-FB)
- Zeitgeberbetrieb

Technische Daten
==============
Kühlleistung      :            2.650 Watt
Luftleistung        :              360 cbm/h
Schallpegel :1m:   33 / 36 / 39 dB(A)
Entfeuchtung      :              1,2 l/h
Stromart             :              230 Volt

Abmessungen
--------------------
Höhe   :    540 mm
Breite  :    850 mm
Tiefe   :    200 mm

Gewicht:     15 kg

Luftgekühlte Split-Kältemaschine
Fabrikat: Euro-Line
Type    : 38 GLS 09G-703

Gerätebeschreibung
----------------------------
Die neue, attraktive kompakte luftge-
kühlte Kältemaschine gefertigt aus
wetterfesten Materialien mit einem
Kunststoff-Ausblasgrill.

Das dauerhafte Finish hält extremen
klimatischen Bedingungen und atmos-
phärischen Verunreinigungen stand.

Durch neue Technologien bei der
Komponentenfertigung wurden eine
wesentliche Volumenverkleinerung und
damit auch Gewichtsreduzierung erzielt.

Das Aussengerät wurde speziell für das
Alternativ-Kältemittel R 410A neu
konzipiert. Das robuste und schwin-
gungsfrei laufende Aussengerät benötigt
nur eine kleine Stellfläche und kann im
Freien am Boden, an der Aussenwand oder
auf Balkons installiert werden.

Verdichter
--------------
Ein neu für Kältemittel R 410A ent-
wickelter Rollkolbenverdichter garan-
tiert noch leiseren Betrieb mit hoher
Leistung bei minimalem Stromverbrauch
und erhöht zudem auch die Leistungs-
zahl.

Luftgekühlter Verflüssiger
-----------------------------------
Der nach neuesten Techniken für Kälte-
mittel R 410A gefertigte luftgekühlte
Verflüssiger besteht aus Kupferrohren
mit aufgewalzten Aluminiumrippen.

Ventilator
-------------
Direkt angetriebener, geräuscharmer
Axialventilator mit horizontalem
Luftausblas.

Kältemittelkreislauf
--------------------------
Alle für den Betrieb des Aussengerätes
erforderlichen kältetechnischen
Komponenten sind bereits werkseitig
vorhanden. Die Kältemitteleinspritzung
erfolgt aus Geräuschgründen im Aussen-
gerät.

Das Gerät verfügt über Bördelanschlüsse
(Anschluss f. 3/8" u. ¼").

Kältetechnische Sicherheitseinrich-
tungen
-----------------------------------------------
Hoch- und Niederdruckschalter als
Schutz gegen zu hohen Verflüssigungs-
druck bzw. zur Überwachung von Kälte-
mittelverlust sind werkseitig instal-
liert.

Schaltkasten
------------------
Die elektrischen Einrichtungen sind
anschlussfertig an eine Klemmleiste
verdrahtet. Ebenfalls standardmässig
enthalten ist eine thermostatische
Verflüssigerdruckregelung zur Steuerung
der Verflüssigerlüftermotordrehzahl,
wodurch der Betrieb bis zu einer
Aussentemperatur von -5 °C möglich ist.

Technische Daten
==============
Kühlleistung           :        2.690 Watt
Kältemittel              :       R 410 A
Geräuschpegel/4m:             38 dB(A)
Leistungsaufn.        :          860 Watt
Betriebsstrom         :         3,74 Amp.
Anlaufstrom            :            24 Amp.
Spannung               :          230 Volt

Energieeffizienzkl.  :              B
Jährl. Energieverbr.
(500 h)                    :           430 kWh

Abmessungen
--------------------
Höhe   :   590 mm
Breite  :   750 mm
Tiefe   :   280 mm

Gewicht:    30 kg